# 操作機器

- 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

##

- 定位與妥善固定電動工具。
- 若要啟動電動工具，請將馬達電源開關 (9) 推至位置 "I"。

提示：必須先啟動磁吸功能，電動工具才能啟動。

##

- 若要關閉電動工具，請將馬達電源開關 (9) 推至位置 0"。
- 請您稍候，讓電動工具完全停止轉動。
- 將磁吸開關 (20) 往下推，以便關閉磁吸功能。

##

防止再起動功能可以避免電動工具在供電中斷之後，突然失控地再度起動。

- 若要重新運轉，請將馬達電源開關 (9) 推至位置「I」。

提示：恢復供電後，請按下漏電斷路器 (15) 上的 RESET 按鈕。待漏電斷路器 (15) 上的指示器 (16) 亮起紅燈，磁吸功能即自動啟動。

##

電動工具配備過載保護裝置。只要按照規定使用，電動工具就不可能過載。萬一負載過重，此一電子裝置便會將電動工具關機。但磁吸功能將繼續保持開啟。

- 之後若想讓電動工具重新運轉，請將馬達電源開關 (9) 推至位置 "I"。

繼續使用電動工具之前，請先進行以下步驟：

- 清除可能存在的堵塞物。嵌件工具若是卡死，千萬不可使用逆轉功能。
- 電動工具需先空轉 1 分鐘左右，然後才正式重新回到待機狀態。

### 過載指示器

過載指示器 (6) 的作用是在電動工具啟動時向您示意發生過載情形。

過載指示器 (6) | 過載
--- | ---
持續亮起綠燈 | 未過載
持續亮起黃燈 | 工作負載偏重 請降低進刀速度
紅燈閃爍 | 工作負載極重 請降低進刀速度或關閉馬達，否則過載保護裝置即將啟用