# Ingebruikname

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

##

- Plaats het elektrische gereedschap in de juiste positie en beveilig het.
- Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap drukt u de aan/uit-schakelaar motor (9) in positie "I".

Aanwijzing: Het elektrische gereedschap kan alleen worden ingeschakeld, wanneer van tevoren de magneet werd ingeschakeld.

##

- Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap drukt u de aan/uit-schakelaar motor (9) in positie "0".
- Wacht tot het elektrische gereedschap helemaal tot stilstand is gekomen.
- Duw de aan/uit-schakelaar magneet (20) omlaag om de magneet uit te schakelen.

##

De nulspanningsbeveiliging voorkomt ongecontroleerd starten van het elektrische gereedschap na een onderbreking van de stroomtoevoer.

- Voor de hernieuwde ingebruikname drukt u de aan/uit-schakelaar motor (9) in positie „I“.

Aanwijzing: Wanneer de stroomvoorziening weer tot stand is gebracht, drukt u op de toets RESET op de aardlekschakelaar (15). De magneet wordt automatisch ingeschakeld zodra de aanduiding (16) op de aardlekschakelaar (15) rood brandt.

##

Het elektrische gereedschap is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging. Bij beoogd gebruik kan het elektrische gereedschap niet overbelast worden. Bij een te sterke belasting schakelt de elektronica het elektrische gereedschap uit. De magneet blijft actief.

- Om daarna het elektrische gereedschap weer in gebruik te nemen, drukt u de aan/uit-schakelaar motor (9) in positie "I".

Voer de volgende stappen uit, voordat u verder werkt met het elektrische gereedschap:

- Verhelp eventueel aanwezige blokkades. Wanneer het inzetgereedschap vastklemt, mag de functie linksdraaien niet worden gebruikt.
- Laat het elektrische gereedschap ca. 1 minuut onbelast lopen, daarna is het weer gereed voor gebruik.

### Aanduiding overbelasting

De overbelastingsaanduiding (6) geeft bij ingeschakeld elektrisch gereedschap een overbelasting aan.

Aanduiding overbelasting (6) | Overbelasting
--- | ---
Permanent licht groen | geen overbelasting
Permanent licht geel | zware werklast snelheid voorwaartse beweging reduceren
Knipperlicht rood | zeer zware werklast snelheid voorwaartse beweging reduceren of motor uitschakelen, anders wordt de overbelastingsbeveiliging geactiveerd