# Bakım ve temizlik

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yap‌madan önce her defasında fişi prizden çekin.

- İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

Bağlantı kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, güvenlik nedenlerinden dolayı bu işlem Bosch veya Bosch elektrikli el aletleri yetkili servisi tarafından yapılmalıdır.

##

Aşınmış karbon fırçalar nedeniyle elektrikli el aleti kapanmadan yakl. Elektrikli el aleti, aşınmış karbon fırçalar nedeniyle kapanmadan 8 saat önce, karbon fırça değişim göstergesi (14) kırmızı yanmaya başlar. Elektrikli el aletini kapanıncaya kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.
Elektrikli el aletini Bosch müşteri hizmetlerine gönderin, adresler için "Müşteri hizmetleri ve Uygulama danışmanlığı" bölümüne bakın.

Hiçbir zaman kömür fırçalardan sadece birini değiştirmeyin!

Not: Sadece ürününüz için tasarlanmış olan Bosch karbon fırçaları kullanın.

- Uygun bir tornavida ile kapağı (1) açın.
- Yay baskısı altındaki kömür fırçaları değiştirin ve kapağı tekrar vidalayın.

##

Elektrikli el aleti delme sırasında çok titriyorsa veya kılavuz rayında bir boşluk görünüyorsa, kılavuz ray boşluğunun genişliği ayarlanmalıdır. Bu, uçların kırılmasını ve elektrikli el aletine zarar gelmesini önler.

- Elektrik fişini duvardaki prizden çekin, uçları ve soğutma maddesi sistemini çıkarın ve elektrikli el aletini sağlam, düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.
- Matkap ucu ünitesini (46) el kolu (4) ile yukarı yönde döndürün ve açıklığın ilgili üst cıvatanın (47) üzerine gelmesini sağlayın.
- Sol kılavuz rayın üst cıvatasını (47) iç altıgen anahtar (4 mm) (25) ile sökün.
- Matkap ucu ünitesini (46) el kolu (4) ile tamamen yukarı çevirin.
- Sol kılavuz rayın 3 alt cıvatasını (47) iç altıgen anahtar (4 mm) (25) ile sökün.
- 4 cıvatayı (48) iç altıgen anahtar (3 mm) (25) ile sıkın ve aynı anda matkap ucu ünitesini (46) el kolu (4) ile yukarı ve aşağı yönde çevirin. Bu sırada, istenen ilerleme kuvvetini ayarlayın.
- Matkap ucu ünitesini tamamen yukarı döndürün ve sol kılavuz rayın 3 alt cıvatasını (47) iç altıgen anahtar (4 mm) (25) ile sıkın.
- Matkap ucu ünitesini tamamen aşağı döndürün ve sol kılavuz rayın üst cıvatasını (47) iç altıgen anahtar (4 mm) (25) ile sıkın.

##

Hassas delme sonucunu güvenceye almak için yoğun kullanımdan sonra lazer ışınlarını kontrol etmeniz ve gerekirse yeniden ayarlamanız gerekir.

- Lazeri açmak için lazer açma/kapama şalterine (7) ilgili "I" konumunda bastırın.
- Lazer kapağını (49) sökün.
- Tutucu klipsin cıvatalarını (51) hafifçe gevşetin.
- Cıvatayı (52) uygun yönde döndürerek lazer çaprazını sağa veya sola hareket ettirin.
- Vidayı (53) uygun yönde çevirerek lazer çaprazını kullanılan alete doğru veya aletten uzağa doğru hareket ettirin.
- Tutucu klipsin cıvatalarını (51) tekrar sıkın.
- Lazer kapağını (49) tekrar sıkın.