# Lắp hệ thống dung dịch làm mất và nạp (xem hình B)

- Hệ thống dung dịch làm mát chỉ có thể được sử dụng khi khoan bằng mũi khoan ống.

- Không được sử dụng hệ thống dung dịch làm mát khi khoan trên bề mặt thẳng đứng hoặc nghiêng hay ở trên cao.

Thể tích của bể chứa dung dịch làm mát (35) có thể được thay đổi bằng cách kéo và ấn bể chứa từ 500 ml đến 750 ml.

- Hãy gắn bể chứa dung dịch làm mát (35) vào giá đỡ (36).
- Hãy đẩy giá đỡ có bể chứa dung dịch làm mát vào ray từ bên trên (17).
- Hãy nối các ống nối (38) của van dung dịch làm mát với ống dung dịch làm mát (37).

Bể chứa dung dịch làm mát (35) phải được nạp đầy dung dịch làm mát trước khi khoan.

- Đóng van dung dịch làm mát (39).
- Hãy tháo vít của nắp (40) của bể chứa dung dịch làm mát và nạp dung dịch làm mát vào bể chứa dung dịch làm mát (35).
- Hãy vặn vít nắp lên (40) bể chứa dung dịch làm mát.
- Hãy kéo lẫy khóa kéo-đẩy (41) của bể chứa dung dịch làm mát lên trên.
- Trước khi bật dụng cụ điện, mở van dung dịch làm mát (39) hết cỡ.