# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

##

- Elektrikli el aletinin manyetik tutma kuvveti büyük ölçüde iş parçasının kalınlığına bağlıdır. En güçlü manyetik tutma kuvveti yumuşak çelik üzerinde en az 20 mm kalınlığında elde edilir.

Not: Daha düşük kalınlıktaki çelikte delik açarken, mıknatıslı taban plakasının altına ek olarak bir çelik levha (asgari ölçüler 100 x 200 x 20 mm) yerleştirilmelidir. Çelik levhayı düşmeye karşı emniyete alın.

##

- Baş hizasının üzerindeki yerlerde veya yatay olmayan yüzeylerde çalışırken, elektrikli el aletini emniyet kayışıyla sabitleyin. Elektrik kesintilerinde veya aşırı yüklenmelerde, manyetik tutma kuvveti muhafaza edilemez. Elektrikli el aleti aşağı düşebilir ve kazalara neden olabilir.

- Uç sıkışırsa, ilerlemeyi durdurun ve aleti kapatın. Sıkışma nedenini kontrol edin ve uç sıkışmasına neden olan durumu ortadan kaldırın. Sola dönüş fonksiyonunu kullanmayın.

- Çalışmaya başlamadan önce her zaman soğutma maddesi sisteminin tüm parçalarını kontrol edin. Asla hasarlı parçalar kullanmayın.

- Soğutma maddesini çalışma alanındaki alet parçalarından ve insanlardan uzak tutun.

İş parçası yüzeyi düz ve temiz olmalıdır. Kaynak kalıntıları gibi kaba pürüzleri düzeltin ve pası, kiri ve yağı temizleyin. Mıknatısın tutma kuvveti sadece ilgili yüzeylere uygulanır.

Elektrikli el aletinin motoru sadece mıknatıs açıldığında çalıştırılabilir. Delmeden önce manyetik kuvvet kontrol edilmelidir.

Manyetik güç göstergesi (21) | Manyetik güç
--- | ---
Sürekli yeşil ışık | Manyetik güç yeterli
Yanıp sönen kırmızı ışık | Manyetik güç yetersiz, elektrikli el aleti kullanılmamalıdır. Nedenleri: Yetersiz malzeme kalınlığı, düz olmayan yüzey, boya, kireç veya çinko kaplama, uygun olmayan malzeme (örneğin sert çelik)

- Matkap ucunun aşırı ölçüde ısınmasını veya sıkışmasını önlemek için, soğutma ve yağlama amacıyla bir delme emülsiyonu veya kesme yağı kullanın.
  Birlikte verilen soğutma maddesi sistemi sadece karot ucu ile delme sırasında kullanılabilir.
- Delme için iş parçalarını puntalayın.
- Helezonik matkap ucu: Delme çapı > 10 mm ise, küçük delme çapları ile delin. Bu, temas basıncını azaltmanızı sağlar ve elektrikli el aleti daha az yüke maruz kalır.
- Delme sırasında sadece sorunsuz, bilenmiş karot uçları kullanın (marka aksesuarları).
- Kullanılan aletinin özelliklerine göre uygun bir devir sayısı seçin.
  Not: Diş açma sırasında en düşük devir sayısı kullanılmalıdır.

##

- Lazeri açın (lazer açma/kapama şalteri (7)).
- Elektrikli el aletini, iş parçası üzerindeki lazer çaprazı yardımıyla hizalayın.
- Elektrikli el aletini iş parçasına sabitlemek için mıknatısı açın (mıknatıs açma/kapama şalteri (20)).
- Dikey veya eğimli yüzeylerde delik açarken veya baş hizasının üzerinde çalışırken, elektrikli el aletini emniyet kayışı (44) ile sabitleyin.
- Uygun bir devir sayısı ayarlayın (hız ön seçimi ayarlama düğmesi (2)).
- Elektrikli el aletini çalıştırın (motor açma/kapama şalteri (9)).
- Delmek için el kolunu (4) eşit ilerleme ile, istenen delme derinliğine ulaşana kadar çevirin.
- İstenen delme derinliğine ulaşıldığında, el kolunu, tahrik ünitesi başlangıç konumuna geri gelinceye kadar geri çevirin.
- Elektrikli el aletini kapatın, gerekirse emniyet kayışını gevşetin ve lazer ile mıknatısı kapatın.

##

- Yalnızca sorunsuz karot uçlarını kullanın ve her kullanımdan önce bunları kontrol edin. Zarar görmüş karot uçlarını kullanmayın.
- Karot ucu sıkışırsa, derhal elektrikli el aletini kapatın.
- Karot ucunu koruyun. Karot ucunun ucu sert, fakat aynı zamanda kırılgandır.

Aşağıdaki önlemler, karot uçları aşınmasını ve kırılmasını azaltmaya veya yavaşlatmaya yardımcı olur:

- Çelikte delme işlemi yaparken yeterli soğutma maddesi olduğundan emin olun; metal kesme işlemi için soğutma maddesi kullanın.
- Gerekli manyetik gücü sağlamak için iş parçasının düz ve temiz olduğundan emin olun.
- Delme işleminden önce, tüm parçaların düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olun.
- Delme işleminin başlangıcında ve sonunda, temas basıncı 1/3 oranında azaltılmalıdır.
- Dökme demir, bakır dökümü, vb. gibi malzemelerde delme işlemi sırasında büyük miktarlarda metal talaşı üretildiğinde, metal talaşlarının temizlenmesine yardımcı olmak için soğutma maddesi yerine basınçlı hava kullanılabilir.

##

Delme işlemi sırasında dönme yönü değiştirme şalterine (8) basılırsa, elektrikli el aleti durur.
Dönme yönü değiştirme şalteri orta konumdayken, motor açma/kapama şalterine (9) sürekli basılarak elektrikli el aleti saat yönünde döndürülebilir.
Bu, diş açma işleminin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar.