# البيانات الفنية

المثقاب العامل بمغناطيس | GBM 50-2
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 AB4 0..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1200
عدد اللفات اللاحملي
السرعة الأولى | لفة/دقيقة | 50–250
السرعة الثانية | لفة/دقيقة | 100–510
طراز الليزر | نانومتر | 635
| مللي واط | < 1‏
فئة الليزر |  | 2
‎C6‎ |  | 1
تفاوت خط الليزر | مللي راد (زاوية كاملة) | 0,5
أقصى قطر ثقب
طربوش الثقب | مم | 50
لقمة ثقب التوائية | مم | 23
لقمة ثقب حلزونية |  | M16
حاضن العدة |  | MK 2 – DIN 228
قوة حمل المغناطيس | كيلو نيوتن | 14
أقصى شوط ثقب | مم | 165
أبعاد الصفيحة المغناطيسية (العرض x العمق x الارتفاع) | مم | 200 ‏x ‏98 x‏ 38,5
الوزنA) | كجم | 14,7
فئة الحماية |  | ‎ I/

A)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.