# Instrucţiuni de lucru

##

- Forţa magnetică de fixare a sculei electrice depinde în principal de grosimea piesei de prelucrat. Cea mai puternică forţă magnetică de fixare este obţinută pe oţelul moale cu o grosime de cel puţin 20 mm.

Observaţie: La găurirea în oţel cu o grosime mai mică, sub placa magnetică de bază trebuie să fie aşezată o placă suplimentară din oţel (cu dimensiuni de minimum 100 x 200 x 20 mm). Asigură placa din oţel împotriva căderii.

##

- Atunci când lucrezi la înălţime sau pe suprafeţe neorizontale, asigură scula electrică utilizând o bandă de siguranţă. În cazul producerii unei pene de curent sau în caz de solicitare prea puternică, forţa magnetică de fixare se dezactivează. Scula electrică poate cădea şi provoca accidente.

- Dacă accesoriul se blochează, întrerupe avansul şi deconectează scula. Verifică cauza blocării şi remediază cauza blocării accesoriului. Nu utiliza funcţia de funcţionare spre stânga.

- Înainte de începerea lucrului, verifică întotdeauna toate piesele de la sistemul de alimentare cu lichid de răcire. Nu utiliza niciodată piese deteriorate.

- Ţine lichidul de răcire departe de piesele sculei şi de persoanele care se află în zona de lucru.

Suprafaţa piesei de prelucrat trebuie să fie netedă şi curată. Netezeşte neregularităţile grosiere, de exemplu, stropii de sudură, şi îndepărtează rugina, murdăria şi vaselina. Forţa de reţinere a magnetului este valabilă numai pentru suprafeţele corespunzătoare.

Motorul sculei electrice poate fi pornit numai când magnetul este conectat. Înainte de găurire, ar trebui să fie verificată puterea magnetică.

Indicator de putere magnetică (21) | Putere magnetică
--- | ---
Aprindere continuă în verde | Puterea magnetică este suficientă
Aprindere intermitentă în roşu | Dacă puterea magnetică nu este suficientă, scula electrică nu trebuie să fie utilizată. Cauze: grosime insuficientă a materialului, suprafeţe denivelate, straturi de lac, zgură sau zinc, material neadecvat (de exemplu, oţel dur)

- Pentru răcire şi lubrifiere, utilizează emulsie de găurire sau ulei de tăiere, pentru a evita supraîncălzirea sau blocarea burghiului.
  Sistemul de alimentare cu agent de răcire furnizat poate fi utilizat exclusiv la găurirea cu carota.
- Înainte de găurire, marchează cu punctatorul piesele de prelucrat.
- Burghiu elicoidal: în cazul unui diametru de găurire > 10 mm, găureşte în prealabil cu un diametru de găurire mic. Astfel, poţi reduce forţa de apăsare, protejând în acelaşi timp scula electrică.
- În cazul găuririi, utilizează numai carote nedeteriorate, ascuţite (accesorii de marcă).
- Selectează o turaţie adecvată conform specificaţiilor aferente accesoriului.
  Observaţie: În cazul filetărilor trebuie să fie utilizată turaţia cea mai mică.

##

- Conectează laserul (butonul de pornire/oprire a laserului (7)).
- Aliniază scula electrică cu ajutorul crucii laser pe piesa de prelucrat.
- Conectează magnetul, pentru a fixa scula electrică pe piesa de prelucrat (butonul de pornire/oprire a magnetului (20)).
- Atunci când găureşti suprafeţe verticale sau înclinate sau când lucrezi la înălţime, asigură scula electrică cu banda de siguranţă (44).
- Reglează o turaţie adecvată (rozeta de preselectare a turaţiei (2)).
- Porneşte scula electrică (butonul de pornire/oprire a motorului (9)).
- Pentru găurire, roteşte manivela (4) cu avans uniform, până când este atinsă adâncimea de găurire dorită.
- Dacă este atinsă adâncimea de găurire dorită, întoarce manivela până când unitatea de acţionare ajunge din nou în poziţia iniţială.
- Opreşte scula electrică şi, dacă este necesar, desfă banda de siguranţă şi deconectează laserul şi magnetul.

##

- Utilizează numai carote nedeteriorate şi verifică-le înainte de fiecare utilizare. Nu utiliza carote deteriorate.
- Opreşte imediat scula electrică în cazul în care carota se blochează.
- Protejează carota. Vârful carotei este dur, dar şi fragil.

Următoarele măsuri ajută la reducerea sau la încetinirea procesului de uzură şi rupere a carotei:

- Asigură-te că la găurirea în oţel există o cantitate suficientă de agent de răcire; utilizează agent de răcire pentru tăierea metalelor.
- Asigură-te că piesa de prelucrat este plană şi curată, pentru a asigura puterea magnetică necesară.
- Înainte de găurire, asigură-te că toate piesele sunt fixate corespunzător.
- La începerea şi la finalizarea procesului de găurire, forţa de apăsare ar trebui să fie redusă cu 1/3.
- Dacă în timpul găuririi în materiale precum fontă sau piese turnate din cupru sunt generate cantităţi mari de aşchii de metal, în locul agentului de răcire poate fi utilizat aer comprimat pentru a ajuta la îndepărtarea aşchiilor de metal.

##

Scula electrică se opreşte atunci când, în timpul găuririi, este acţionat comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (8).
Când comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie se află în poziţia de mijloc, accesoriul poate fi rotit în sens orar prin apăsarea continuă a comutatorului de pornire/oprire a motorului (9).
Astfel, procesul de filetare poate fi finalizat lin.