# Údržba a čištění

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, aby pracovalo dobře a bezpečně.

Je-li nutná výměna přívodního kabelu, nechte ji provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch, abyste zabránili ohrožení bezpečnosti.

##

Cca. 8 hodin před tím, než se elektronářadí vypne kvůli opotřebovaným uhlíkům, se červeně rozsvítí ukazatel výměny uhlíků (14). Elektronářadí můžete používat dále až do vypnutí.
Zašlete elektronářadí do servisu Bosch, příslušné adresy jsou uvedené v části „Zákaznická a poradenská služba“.

Nikdy neměňte jen jeden uhlík!

Upozornění: Používejte pouze uhlíky zakoupené prostřednictvím firmy Bosch, které jsou určené pro váš výrobek.

- Pomocí vhodného šroubováku uvolněte kryt (1).
- Vyměňte uhlíky, na které působí tlak pružiny, a znovu přišroubujte kryt.

##

Pokud elektronářadí při vrtání silně vibruje nebo je viditelná mezera na vodicí liště, musí být nastavena šířka mezery vodicí lišty. Tím se zabraňuje zlomení nástroje a poškození elektronářadí.

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odstraňte nástroje a chladicí systém a postavte elektronářadí na pevnou, hladkou a vodorovnou plochu.
- Otočte vrtací jednotku (46) ruční klikou (4) nahoru tak daleko, až se vybrání nachází nad horním šroubem (47).
- Povolte horní šroub (47) levé vodicí lišty klíčem na vnitřní šestihran (4 mm) (25).
- Otočte vrtací jednotku (46) ruční klikou (4) až nahoru.
- Povolte 3 dolní šrouby (47) levé vodicí lišty klíčem na vnitřní šestihran (4 mm) (25).
- Utáhněte 4 šrouby (48) klíčem na vnitřní šestihran (3 mm) (25) a současně otáčejte vrtací jednotku (46) ruční klikou (4) nahoru a dolů. Nastavte tak požadovanou sílu posuvu.
- Otočte vrtací jednotku zcela nahoru a utáhněte 3 dolní šrouby (47) levé vodicí lišty klíčem na vnitřní šestihran (4 mm) (25).
- Otočte vrtací jednotku zcela dolů a utáhněte horní šrouby (47) levé vodicí lišty klíčem na vnitřní šestihran (4 mm) (25).

##

Pro zaručení přesných otvorů musíte po intenzivním používání zkontrolovat laserové paprsky a v případě potřeby je znovu nastavit.

- Pro spuštění laseru stiskněte vypínač laseru (7) do polohy „I“.
- Odšroubujte kryt laseru (49).
- Povolte trochu šrouby přidržovací svěrky (51).
- Otáčením šroubu (52) příslušným směrem pohybujte laserovým křížem vpravo nebo vlevo.
- Otáčením šroubu (53) příslušným směrem pohybujte laserovým křížem směrem k nástroji nebo od nástroje.
- Šrouby přidržovací svěrky (51) opět utáhněte.
- Šrouby krytu laseru (49) opět utáhněte.