# Vzdrževanje in čiščenje

- Pred začetkom kakršnih koli del na električ‌nem orodju izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

- Skrbite za čistočo električnega orodja in pre‌zra‌čevalnih utorov, da lahko dobro in varno delate.

Če morate zamenjati priključni kabel, storite to pri servisu Bosch ali pooblaščenem servisu za električna orodja Bosch, da ne pride do ogrožanja varnosti.

##

Pribl. 8 ur pred izklopom električnega orodja zaradi obrabljenih grafitnih krtačk začne prikaz za menjavo grafitnih krtačk (14) svetiti rdeče. Električno orodje lahko do izklopa uporabljate naprej.
Električno orodje pošljite servisni službi Bosch, naslovi so navedeni v poglavju „Servisna služba in svetovanje uporabnikom“.

Nikoli ne zamenjajte samo ene grafitne krtačke!

Opomba: uporabljajte samo grafitne krtačke, ki jih prodaja Bosch in ki so odobrene za vaš izdelek.

- Z ustreznim izvijačem odvijte pokrov (1).
- Zamenjajte grafitne krtačke, ki so vzmetene, in privijte pokrov nazaj.

##

Če se električno orodje med vrtanjem močno trese ali pa je vidna reža na vodilni tirnici, potem je treba nastaviti širino reže vodilne tirnice. Tako boste preprečili odlom nastavkov in poškodbo električnega orodja.

- Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice, odstranite nastavke in sistem hladilnega sredstva ter postavite električno orodje na trdno, ravno in vodoravno površino.
- Zavrtite vrtalno enoto (46) z ročico (4) za toliko navzgor, da bo utor nad zgornjim vijakom (47).
- Odvijte zgornji vijak (47) leve vodilne tirnice s šestrobim ključem (4 mm) (25).
- Zavrtite vrtalno enoto (46) z ročico (4) popolnoma navzgor.
- Sprostite 3 spodnje vijake (47) leve vodilne tirnice s šestrobim ključem (4 mm) (25).
- Zategnite 4 vijake (48) s šestrobim ključem (3 mm) (25) in sočasno zavrtite vrtalno enoto (46) z ročico (4) navzgor in navzdol. Pri tem nastavite želeno moč potiska.
- Zavrtite vrtalno enoto popolnoma navzgor in privijte 3 spodnje vijake (47) leve vodilne tirnice s šestrobim ključem (4 mm) (25).
- Zavrtite vrtalno enoto popolnoma navzdol in privijte zgornji vijak (47) leve vodilne tirnice s šestrobim ključem (4 mm) (25).

##

Da zagotovite natančno vrtanje, morate po intenzivni uporabi preveriti laserske žarke in jih po potrebi znova nastaviti.

- Za vklop laserja potisnite stikalo za vklop/izklop (7) v položaj "I".
- Snemite pokrov laserja (49).
- Nekoliko sprostite vijake držalne sponke (51).
- Premaknite laserski križ v desno ali levo tako, da zavrtite vijak (52) v ustrezno smer.
- Laserski križ premikajte proti nastavku ali stran od nastavka tako, da vrtite vijak (53) v ustrezno smer.
- Znova zategnite vijake držalne sponke (51).
- Znova privijte pokrov laserja (49).