# 調整轉速

- 正式動工前，請調整至正確轉速。必須根據鑽孔直徑及加工材質，選擇適當的轉速。若是設錯轉速，嵌件工具可能損壞或卡在工件中。

## 機械式選檔

- 電動工具靜止時，才能操作選檔開關 (19)。

選檔開關 (19) 提供 2 種轉速範圍，供您選用。

I 檔：
轉速落於較低區間；用於處理直徑較大的鑽孔。

II 檔：
轉速落於較高區間；用於處理直徑較小的鑽孔。

- 按下解鎖按鈕 (18) 並將選檔開關 (19) 轉至所需位置。
- 若無法轉動選檔開關，請先稍微轉一下嵌件工具，然後再切換至所需位置。

## 轉速控制

利用轉速設定轉鈕 (2) 即使是在工具運作期間，亦可按照需求設定轉速。

所謂必要轉速將取決於您所使用的嵌件工具以及欲進行加工的材質。這個轉速要能避免鑽孔時嵌件工具過熱，同時又能確保您獲取很好的鑽孔品質。

轉速預設值 | 嵌件工具
--- | ---
I 檔： 50−250 次／分 | 開孔鑽頭（直徑 35−50 mm）、螺絲攻
II 檔： 100−510 次／分 | 螺旋鑽頭、開孔鑽頭（直徑 < 35 mm）