# 更换刀具（参见插图A）

- 利用手摇曲柄(4)将传动单元转动到最上方。
- 注意工具刀头必须无油脂。

##

- 将顶出销(26)装入空心钻头(27)内（TCT和HSS空心钻头使用不同直径的顶出销）。
- 将空心钻头和顶出销装入空心钻头适配器(22)内，然后用内六角扳手（6毫米）(25)拧紧螺栓。
  请优先使用带Weldon刀柄的空心钻头。
- 将空心钻头适配器装入工具夹头(12)内。
- 将冷却液软管(37)通过连接头与空心钻头适配器相连。

##

莫氏锥度MK2的刀具：

- 将刀具直接装入工具夹头(12)。

莫氏锥度MK1的刀具：

- 将刀具装入变径套（MK2/MK1）(30)内。
- 将装有刀具的变径套插入工具夹头(12)。

带有圆柱柄的刀具：

- 将齿环夹头(32)拧到锥柄(33)上，然后装入刀具。
- 将拧入了齿环夹头的锥柄插入工具夹头(12)。

- 请确保刀具已可靠卡住。

- 装入莫氏锥度或锥柄时不要用力过度。这会导致工具夹头和所安装的工具损坏。

##

请使用合适的丝锥适配器(23)进行攻丝。

- 将丝锥(24)装入适配器(23)内。
- 将装有丝锥(24)的适配器(23)装入空心钻头适配器(22)内，然后用内六角扳手（6毫米）(25)拧紧。
- 将空心钻头适配器(22)装入工具夹头(12)内。

##

- 将MK2挤压楔(34)插入开口(13)，使斜边朝向下方。
  如果不想让挤压楔(34)穿过驱动轴，请略微转动工具刀头。
- 利用锤子将挤压楔(34)朝设备方向推，然后将工具刀头从工具夹头中松脱。