# Подготовка эксплуатации

##

- Приводите в действие переключатель направления вращения (8) только при остановленном электроинструменте.

- Правое вращение: Прижмите переключатель направления вращения (8) вверх в положение «R».
- Левое вращение: Прижмите переключатель направления вращения (8) вниз в положение «L».
  Указание: Левое вращение нельзя применять для сверления.

##

Перед каждым включением электроинструмента проверяйте работоспособность автомата защитного отключения!

- Убедитесь, что выключатель магнита (20) находится в положении «0».
- Вставьте штепсель в розетку и нажимайте кнопку RESET на автомате защитного отключения (15), пока индикатор (16) не начнет светиться красным цветом.
- Нажимайте кнопку TEST на автомате защитного отключения (15), пока индикатор (16) не погаснет. Если индикатор не гаснет (16), автомат защитного отключения неисправен и подлежит ремонту. Ни в коем случае не работайте с электроинструментом!
- После того, как индикатор (16) погаснет, снова нажмите кнопку RESET.
- Когда индикатор (16) начнет светиться красным цветом, позиционируйте рабочий инструмент см. Правильное позиционирование электроинструмента.

- ВНИМАНИЕ! После каждого отключения электроинструмента от источника питания данную проверку необходимо выполнять снова перед применением электроинструмента.

Указание : Автомат защитного отключения защищает от поражения электротоком от 10 мА.

##

Лазерный крест указывает Вам на точное место сверления.

- Включите лазер выключателем (7).
- Расположите электроинструмент на заготовке и выровняйте его при помощи лазерного перекрестия по маркировке на заготовке.
- Прижмите выключатель магнита (20) вверх и проверьте, держится ли электроинструмент на поврехности заготовки.
- При необходимости закрепите электроинструмент страховочной лентой (44).

##

- при всех работах на скошенных или вертикальных поверхностях или над головой закрепляйте электроинструмент страховочной лентой.

- Перед использованием страховочной ленты убедитесь, что она работает безупречно. Никогда не используйте поврежденную страховочную ленту и немедленно заменяйте ее.

- Как можно плотнее закрепите страховочную ленту (44) на электроинструменте.
- Проденьте страховочную ленту сквозь крепление (11) и проложите ее вокруг заготовки.
- Туго затяните страховочную ленту при помощи храпового механизма (42).
- Чтобы отпустить страховочную ленту, нажмите на защелку (43) на храповом механизме и вытяните ленту.
- Прикладывайте страховочную ленту так, чтобы электроинструмент в случае смещения двигался в направлении от оператора.

##

При помощи шкалы глубины сверления (45) на втулке кривошипа (5) можно установить требуемую глубину сверления.
Глубина сверления устанавливается при помощи штрихов на шкале. Между малыми штрихами расстояние составляет 1 мм, между большими – 10 мм.