# Nastavení otáček

- Před zahájením práce nastavte správné otáčky. Otáčky musí být přiměřené pro průměr vrtání a materiál, do kterého se vrtá. Při špatně nastaveném počtu otáček se může nástroj poškodit nebo zaseknout v obrobku.

## Mechanická volba stupně

- Volič stupňů (19) používejte pouze tehdy, když je elektronářadí zastavené.

Pomocí voliče stupňů (19) lze zvolit dva rozsahy otáček.

Stupeň I:
nízký rozsah otáček pro práci s velkými průměry otvorů.

Stupeň II:
vysoký rozsah otáček pro práci s malými průměry otvorů.

- Stiskněte odjišťovací tlačítko (18) a otočte volič stupňů (19) do požadované polohy.
- Nelze-li volič stupňů otočit, nástroj lehce otočte a přepněte potom do požadované polohy.

## Regulace otáček

Pomocí kolečka pro předvolbu otáček (2) můžete předvolit potřebné otáčky i během provozu.

Potřebné otáčky závisejí na použitém nástroji a řezaném materiálu. Tím se zabraňuje přehřátí nástroje při vrtání a je zajištěna vysoká kvalita vrtání.

Předvolba otáček | Nástroj
--- | ---
Stupeň I: 50–250 ot/min | Vrtací korunka (Ø 35–50 mm), závitník
Stupeň II: 100–510 ot/min | Spirálový vrták, vrtací korunka (Ø < 35 mm)