# Προετοιμασία της εργασίας

##

- Πατήστε τον διακόπτη αλλαγής της φοράς περιστροφής (8) μόνο σε περίπτωση ακινητοποιημένου ηλεκτρικού εργαλείου.

- Δεξιόστροφη κίνηση: Σπρώξτε τον διακόπτη αλλαγής της φοράς περιστροφής (8)προς τα επάνω στη θέση «R».
- Αριστερόστροφη κίνηση: Σπρώξτε τον διακόπτη αλλαγής της φοράς περιστροφής (8)προς τα κάτω στη θέση «L».
  Υπόδειξη: Η αριστερόστροφη κίνηση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τρύπημα.

##

Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου ελέγξτε τη λειτουργία του διακόπτη προστασίας (διακόπτης FI)!

- Βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης ON/OFF για τον μαγνήτη (20) βρίσκεται στη θέση "0".
- Τοποθετήστε το φις και πατήστε το πλήκτρο RESET στον διακόπτη προστασίας (διακόπτης FI) (15), μέχρι να ανάβει η ένδειξη (16) κόκκινη.
- Πατήστε το πλήκτρο TEST στον διακόπτη προστασίας (διακόπτης FI) (15), μέχρι να σβήσει η ένδειξη (16). Όταν η ένδειξη (16) δε σβήσει, ο μικροαυτόματος διακόπτης προστασίας είναι ελαττωματικός και πρέπει να επισκευαστεί. Μην εργάζεστε σε καμία περίπτωση με το ηλεκτρικό εργαλείο!
- Μετά το σβήσιμο της ένδειξης (16) πατήστε εκ νέου το πλήκτρο RESET.
- Όταν η ένδειξη (16)ανάβει κόκκινη, τοποθετήστε το εξάρτημα βλέπε Σωστή τοποθέτηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

- ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου από την πηγή ρεύματος πρέπει να εκτελέσετε ξανά αυτή τη δοκιμή, προτού χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.

Υπόδειξη: Ο διακόπτης προστασίας (διακόπτης FI) προστατεύει από ηλεκτροπληξία από 10 mA.

##

Ένα σταυρόνημα λέιζερ δείχνει την ακριβή θέση τρυπήματος.

- Ενεργοποιήστε τη μονάδα λέιζερ με τον διακόπτη On/Off (7).
- Τοποθετήστε το ηλεκτρικό εργαλείο πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι και ευθυγραμμίστε το με τον σταυρό των ακτίνων λέιζερ στο μαρκάρισμα του επεξεργαζόμενου κομματιού.
- Σπρώξτε τον διακόπτη On/Off για τον μαγνήτη (20) προς τα επάνω και ελέγξτε, εάν το ηλεκτρικό εργαλείο συγκρατείται πάνω στην επιφάνεια του επεξεργαζόμενου κομματιού.
- Ασφαλίστε το ηλεκτρικό εργαλείο ενδεχομένως με την ταινία ασφαλείας (44).

##

- Σε όλες τις εργασία σε λοξή ή κάθετη θέση ή πάνω από το κεφάλι ασφαλίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο με την συμπαραδιδόμενη ταινία ασφαλείας έναντι πτώσης.

- Ελέγξτε την άψογη λειτουργία της ταινίας ασφαλείας πριν τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια χαλασμένη ταινία ασφαλείας, αλλά αντικαταστήστε την αμέσως.

- Στερεώστε την ταινία ασφαλείας (44) κατά το δυνατόν χωρίς τζόγο στο ηλεκτρικό εργαλείο.
- Περάστε την ταινία ασφαλείας μέσα από την υποδοχή (11) και τυλίξτε την γύρω από το επεξεργαζόμενο κομμάτι.
- Σφίξτε την ταινία ασφαλείας με τη βοήθεια της καστάνιας (42) σταθερά.
- Για το λύσιμο της ταινίας ασφαλείας πατήστε το έλασμα ασφάλισης (43) στην καστάνια και τραβήξτε την ταινία ασφαλείας έξω.
- Τοποθετήστε την ταινία ασφαλείας έτσι, ώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση ολίσθησης να απομακρυνθεί από εσάς.

##

Με την κλίμακα (45) πάνω στην πλήμνη της μανιβέλας (5) μπορεί να καθοριστεί το επιθυμητό βάθος τρυπήματος.
Το βάθος τρυπήματος μπορεί να ρυθμιστεί με τη βοήθεια των γραμμών πάνω στην κλίμακα. Ανάμεσα στις μικρές γραμμές βρίσκεται 1 mm, ανάμεσα στις μεγάλες γραμμές βρίσκονται 10 mm.