# Dados técnicos

Berbequim magnético | GBM 50-2
--- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Potência nominal absorvida | W | 1200
N.º de rotações em vazio
1.ª velocidade | r.p.m. | 50−250
2.ª velocidade | r.p.m. | 100−510
Tipo de laser | nm | 635
| mW | < 1
Classe de laser |  | 2
C6 |  | 1
Divergência Linha laser | mrad (ângulo completo) | 0,5
Diâmetro máx. de perfuração
Broca de coroa | mm | 50
Broca helicoidal | mm | 23
Macho de abrir roscas |  | M16
Encabadouro da ferramenta |  | MK 2 − DIN 228
Força de retenção magnética | kN | 14
Máx. curso de perfuração | mm | 165
Medidas da placa base magnética (largura x profundidade x altura) | mm | 200 x 98 x 38,5
PesoA) | kg | 14,7
Classe de proteção |  | /I

A)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.