# Varnostna navodila za magnetne vrtalnike

- Ko izvajate postopek, pri katerem lahko pride do stika rezalnega nastavka s skrito žico ali lastnim kablom, električno orodje držite za izolirane površine za prijemanje. Ob stiku rezalnega nastavka z žico pod napetostjo se lahko električna napetost prenese na kovinske dele električnega orodja, uporabnik pa lahko ob tem doživi električni udar.

- Kadar električno orodje zavarujete ob obdelovanec z varnostnim trakom, se prepričajte, da lahko varnostni trak drži in zadrži orodje med uporabo. Če je obdelovanec šibek ali porozen, se lahko poškoduje, zaradi česar se lahko električno orodje odtrga od obdelovanca.

- Če vrtate skozi stene ali strope, zagotovite zaščito ljudi in delovnega območja na drugi strani. Sveder lahko seže prek luknje oz. lahko jedro pade na drugo stran.

- Rezervoarja s hladilno tekočino ne smete uporabljati, kadar vrtate v navpične in poševne površine oz. nad glavo. Uporabite hladilno sredstvo v peni. Pazite na to, da v notranjost orodja ne vstopi voda. Če vstopi v orodje voda, obstaja povečana nevarnost električnega udara.

- Električno orodje je treba zavarovati. Električno orodje, ki ni pravilno zavarovano, se lahko prestavi ali prevrne, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.

- Ne nosite rokavic. Rokavice bi se lahko zapletle v vrteče se dele ali odrezke, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- Rok ne približujte območju vrtanja, ko orodje deluje. Stik z vrtečimi se deli ali odrezki lahko povzroči telesne poškodbe.

- Prepričajte se, da se pribor vrti, preden ga potopite v obdelovanec. V nasprotnem primeru se lahko pribor zatakne v obdelovancu, kar povzroči nepričakovan premik obdelovanca in telesne poškodbe.

- Če se pribor zatakne, prenehajte pritiskati na orodje in orodje izklopite. Ugotovite, zakaj je prišlo do zatikanja, in vzrok odpravite. Zatikanje lahko povzroči nepričakovan premik obdelovanca in telesne poškodbe.

- Preprečite tvorjenje daljših ostružkov tako, da pritisk navzdol redno prekinjate. Ostri kovinski ostružki se lahko zataknejo in povzročijo telesne poškodbe.

- Odrezkov z območja vrtanja nikdar ne odstranjujte med delovanjem orodja. Če želite odstraniti odrezke, pribor odmaknite od obdelovanca, izklopite orodje in počakajte, da se pribor preneha vrteti. Za odstranjevanje odrezkov uporabite pripomoček (npr. krtačo ali kavelj). Stik z vrtečimi se deli ali odrezki lahko povzroči telesne poškodbe.

- Nazivna hitrost pribora mora biti najmanj enaka najvišji hitrosti, ki je označena na električnem orodju. Nastavki, ki se vrtijo hitreje od svoje nazivne hitrosti, lahko počijo in se razletijo.

- Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte ustrezne iskalne naprave ali se o tem pozanimajte pri lokalnem podjetju za oskrbo z vodo, elektriko ali plinom. Stik z električnim vodom lahko povzroči požar ali električni udar. Poškodbe na plinovodu so lahko vzrok za eksplozijo, vdor v vodovodno omrežje pa lahko povzroči materialno škodo ali električni udar.

- Električnega orodja ne uporabljajte brez priloženega zaščitnega tokovnega stikala (PRCD).

- Pred delom preverite, ali zaščitno tokovno stikalo (PRCD) deluje pravilno. Poškodovano zaščitno tokovno stikalo (PRCD) naj popravijo ali zamenjajo v Boschevi servisni delavnici.

- Pazite, da z iztekajočo vodo ne pridejo v stik druge osebe v delovnem območju ali električno orodje samo.

- Nosite čevlje, ki ne drsijo. Tako boste preprečili poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi zdrsa na gladkih površinah.

- Ne zapuščajte električnega orodja, dokler se popolnoma ne ustavi. Iztekajoče delo‌vanje vsadnih orodij lahko povzroči telesne poškodbe.

- Priključni kabel vrtalnika ne sme biti v delovnem območju. Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.

- Ne preobremenjujte električnega orodja in ga ne uporabljajte namesto lestve ali odra. Preobremenitev ali postopanje po električnem orodju lahko povzroči, da se težišče električnega orodja premakne navzgor in se prevrne.

- Električno orodje lahko obratuje samo v električnih omrežjih z zaščitnim vodnikom in dovolj obsežnim dimenzioniranjem.

- Pred nastavitvijo orodja ali zamenjavo pribora vtič izvlecite iz vtičnice in/ali odstraniti akumulatorsko baterijo. Nenameren zagon električnih orodij lahko povzroči nesreče.

- Če električno orodje uporabljate nad glavo, vedno delajte v dvoje.

- Zavarujte električno orodje med vrtanjem v navpične ali nagnjene površine oz. pri vrtanju nad glavo z varnostnim trakom. V primeru izpada električnega toka oziroma premočne obremenitve se držalna moč magneta ne ohrani. Električno orodje lahko pade na tla in povzroči nesrečo.

- Nevarnost padca zaradi nenadnega nihanja električnega orodja. Pri delu na odru lahko električno orodje pri zagonu ali izpadu toka nenadoma zaniha. Zavarujte električno orodje z varnostnim trakom. Proti padcu se zavarujte z namestitvijo varnostnega pasu.

- Površina obdelovanca mora biti gladka in čista. Zgladite grobe nepravilnosti, na primer ostanke varjenja in odstranite neprijeto rjo, umazanijo in maščobe. Magnetna sila je prisotna samo na ustreznih površinah.

| Magneta ne približujte vsadkom in drugim zdravstvenim napravam, npr. srčnim spodbujevalnikom ali inzulinskim črpalkam. Magnet ustvari magnetno polje, ki lahko vpliva na delovanje vsadkov ali zdravstvenih naprav.

- Električno orodje hranite stran od magnetnih nosilcev podatkov in magnetno občutljivih naprav. Delovanje magneta lahko povzroči nepopravljivo izgubo podatkov.

- Pritrdite električno orodje na trdno, ravno in vodoravno površino. Če se električno orodje lahko premika ali maje, nastavka ne morete več enakomerno in varno voditi.

- Poskrbite za čistočo delovne površine in obdelovanca. Ostri ostružki in predmeti lahko povzročijo poškodbe. Še posebej nevarne so kombinacije različnih materialov. Pri prahu lahkih kovin obstaja nevarnost požara ali eksplozije.

- Po končanem delu ne prijemajte nastavka, dokler se ne ohladi. Nastavek se pri delu močno segreje.

- Ne dotikajte se vrtalnega jedra, ki se po končanem postopku samodejno izvrže s pomočjo vodilnega zatiča. Vrtalno jedro je lahko zelo vroče.

- Redno preverjajte kabel in pustite, da poškodovan kabel popravi izključno pooblaščeni servis za električna orodja Bosch. Nadomestite poškodovan kabelski podaljšek. Tako boste zagotovili, da bo orodje ostalo varno.

- Električno orodje, ki ga ne uporabljate, varno shranite. Skladiščno mesto mora biti suho in imeti mora možnost zaklepa. S tem preprečite poškodbe električnega orodja zaradi skladiščenja ali uporabo s strani neizkušenega osebja.

- Ne uporabljajte električnega orodja s poškodovanim kablom. Ne dotikajte se poškodovanega električnega kabla. Če se kabel poškoduje med delom, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice. Poškodovani kabli povečujejo tveganje električnega udara.

- Električno orodje priključite na pravilno ozemljeno električno omrežje. Vtičnica in podaljšek morata imeti delujoč ozemljitveni vodnik.

- Moč magneta je odvisna od debeline obdelovanca. Najboljša moč magneta je dosežena na jeklu z nizko vsebnostjo ogljika in debelino vsaj 20 mm. Pri vrtanju v jeklo z majhno debelino je treba pod magnetno osnovno ploščo položiti dodatno jekleno ploščo (minimalna dimenzija 100 x 200 x 20 mm). Zavarujte jekleno ploščo pred padcem.

- Kovinski ostružki in druge nečistoče lahko občutno vplivajo na moč magneta. Prepričajte se, da je magnetna osnovna plošča vedno čista.

- Preprečite sprostitev magneta. Pred začetkom del se prepričajte, da je magnetna osnovna plošča vedno pravilno nameščena na obdelovancu.

- Ne izključite moči magneta in ne zmanjšajte funkcije povratnega vrtanja, dokler se ne bo stroj popolnoma ustavil.

- Druga električna orodja, ki jih uporabljate na isti vtičnici, povzročajo neenakomerno napetost, kar lahko vodi do sprostitve magneta. Električno orodje uporabite vedno s samostojno vtičnico.

- Preprečite delovanje votlih vrtalnih kron brez hladilne tekočine. Pred delovanjem vedno preverite stanje hladilne tekočine.

- Zavarujte motor. Hladilna tekočina, voda ali druge nečistoče ne smejo prodreti v notranjost motorja.

- Kovinski ostružki so pogosto zelo ostri in vroči. Nikdar se jih ne dotikajte s prostimi rokami. Čiščenje izvedite z magnetnim zbiralnikom ostružkov in kavljem za ostružke oz. drugim primernim orodjem.

- Nikoli ne poskušajte obratovati orodja z napačno ali prenizko napetostjo. Preverite tipsko tablico, da se prepričate, da uporabljate pravilno napetost in frekvenco.

- Električnemu orodju je priložena opozorilna nalepka za laser (glejte tabelo „Simboli in njihov pomen“).

- Opozoril na električnem orodju nikoli ne zakrivajte.

| Laserskega žarka ne usmerjajte v osebe ali živali in tudi sami ne glejte neposredno v laserski žarek ali njegov odsev. S tem lahko zaslepite ljudi in povzročite nesrečo ali poškodbe oči.

- Če laserski žarek usmerite v oči, jih zaprite in glavo takoj obrnite stran od žarka.

- Ne spreminjajte laserske naprave.

- Otroci električnega orodja ne smejo uporabljati brez nadzora. Pomotoma bi lahko zaslepili sebe ali druge

- Če besedilo na varnostni nalepki za laser ni v vašem jeziku, ga pred prvim zagonom prelepite s priloženo nalepko v ustreznem jeziku.