# Pengoperasian pertama kali

- Perhatikan tegangan jaringan listrik! Tegangan jaringan listrik harus sesuai de‌ngan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

##

- Posisikan dan amankan perkakas listrik.
- Untuk menyalakan perkakas listrik, tekan tombol on/off mesin (9) ke posisi "I".

Catatan: Perkakas listrik hanya dapat dinyalakan jika magnet telah dinyalakan sebelumnya.

##

- Untuk mematikan perkakas listrik, tekan tombol on/off mesin (9) ke posisi "0".
- Tunggu hingga perkakas listrik berhenti sepenuhnya.
- Tekan tombol on/off magnet (20) ke bawah untuk mematikan magnet.

##

Pelindung terhadap start ulang mencegah perkakas listrik hidup kembali secara tidak terkendali setelah sumber daya listrik terputus.

- Untuk menyalakan kembali, tekan tombol on/off mesin (9) ke posisi "I“.

Catatan: Ketika suplai daya telah terhubung kembali, tekan tombol RESET pada switch pemutus arus sisa (15). Magnet akan menyala secara otomatis segera setelah display (16) pada switch pemutus sisa arus (15) menyala merah.

##

Perkakas listrik dilengkapi dengan pelindung beban berlebih. Jika perkakas listrik digunakan sebagaimana mestinya, perkakas listrik tidak akan mengalami kelebihan beban. Listrik perkakas listrik akan mati jika beban perkakas listrik terlalu tinggi. Magnet akan tetap aktif.

- Tekan tombol on/off mesin (9) ke posisi "I" untuk mengoperasikan kembali perangkat listrik setelahnya.

Lakukan langkah-langkah berikut sebelum melanjutkan pekerjaan dengan perkakas listrik:

- Hilangkan segala penghalang yang ada. Jika alat sisipan terjepit, fungsi arah putaran ke kiri tidak boleh digunakan.
- Biarkan perkakas listrik berjalan selama sekitar 1 menit pada kecepatan idle, kemudian perkakas listrik dapat digunakan kembali.

### Display beban berlebih

Display beban berlebih (6) menampilkan beban berlebih saat perkakas listrik dihidupkan.

Display beban berlebih (6) | Beban berlebih
--- | ---
Lampu permanen hijau | Tidak ada beban berlebih
Lampu permanen kuning | Beban kerja berat Kurangi kecepatan dorongan
Lampu berkedip merah | Beban kerja terlalu berat Kurangi kecepatan dorongan atau matikan mesin, jika tidak pelindung beban berlebih akan diaktifkan