# Transport

- Contrôlez que tous les accessoires de travail sont correctement fixés à l’outil électroportatif et qu’il n’y a pas de carotte à l’intérieur.
- Enroulez complètement le cordon d’alimentation et attachez-le.
- Soulevez et transportez toujours l’outil électroportatif par la poignée de transport (3).
- N’essayez jamais de déplacer l’outil électroportatif en utilisant la manivelle ou en tirant le câble d’alimentation.