# Tehnični podatki

Magnetni vrtalnik | GBM 50-2
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Nazivna moč | W | 1200
Število vrtljajev v prostem teku
1. stopnja | min−1 | 50−250
2. stopnja | min−1 | 100−510
Vrsta laserja | nm | 635
| mW | < 1
Razred laserja |  | 2
C6 |  | 1
Odstopanje laserske linije | mrad (polni kot) | 0,5
Najv. premer vrtanja
Vrtalna krona | mm | 50
Spiralni sveder | mm | 23
Rezalnik navojev |  | M16
Vpenjalni sistem |  | MK 2 – DIN 228
Držalna sila magneta | kN | 14
Najv. hod svedra | mm | 165
Mere magnetne osnovne plošče (širina x globina x višina) | mm | 200 x 98 x 38,5
TežaA) | kg | 14,7
Razred zaščite |  | /I

A)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.