# Chuẩn Bị cho sự Hoạt Động

##

- Chỉ kích hoạt gạc vặn chuyển đổi chiều quay (8) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.

- Xoay theo chiều kim đồng hồ: Nhấn gạc vặn chuyển đổi chiều quay (8) lên trên vào vị trí "R".
- Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Nhấn gạc vặn chuyển đổi chiều quay (8) xuống dưới vào vị trí "L".
  Hướng dẫn: Xoay ngược chiều kim đồng hồ không được phép sử dụng để khoan.

##

Kiểm tra chức năng của thiết bị chống sốc điện trước mỗi lần vận hành dụng cụ điện!

- Hãy đảm bảo rằng công tắc bật/tắt nam châm (20) ở vị trí "0".
- Cắm phích điện vào và nhấn phím RESET trên thiết bị chống sốc điện (15) cho đến khi thiết bị hiển thị (16) chiếu sáng màu đỏ.
- Nhấn lâu phím TEST trên thiết bị chống sốc điện (15), cho đến khi thiết bị hiển thị (16) tắt. Nếu thiết bị hiển thị (16) vẫn chưa tắt, thiết bị chống sốc điện đã bị hỏng và phải sửa chữa lại. Tuyệt đối không làm việc với dụng cụ điện!
- Sau khi thiết bị hiển thị (16) tắt, hãy nhấn lại nút RESET.
- Nếu hiển thị (16) sáng đỏ, hãy định vị dụng cụ xem Định vị chính xác dụng cụ điện.

- LƯU Ý! Sau mỗi lần ngắt kết nối dụng cụ điện khỏi nguồn điện, bạn phải thực hiện kiểm tra lại trước khi sử dụng dụng cụ điện.

Hướng dẫn: Thiết bị chống sốc điện bảo vệ chống điện giật từ 10 mA.

##

Một vạch chữ thập laser cho bạn biết các vị trí khoan chính xác.

- Hãy bật thiết bị laser bằng công tắc bật/tắt (7).
- Đặt dụng cụ điện trên phôi và căn chỉnh nó với vạch chữ thập laser trên vạch dấu của phôi gia công.
- Hãy nhấn công tắc bật/tắt nam châm (20) lên trên và kiểm tra xem dụng cụ điện có bám chặt vào bề mặt phôi gia công không.
- Cố định chặt dụng cụ điện bằng đai chằng nếu cần (44).

##

- Hãy cố định chắc chắn dụng cụ điện bằng đai chằng kèm theo để chống rơi khi làm việc ở vị trí nghiêng hoặc thẳng đứng hay trên cao.

- Kiểm tra xem đai chằng có hoạt động tốt không trước khi sử dụng. Không sử dụng đai chằng bị hỏng, mà hãy thay ngay lập tức.

- Cố định chặt đai chẳng (44) vào dụng cụ điện càng khít càng tốt.
- Hãy đẩy đai chằng qua phần lắm (11) và đặt nó xung quanh phôi gia công.
- Siết chặt đai chằng bằng cờ-lê vặn ecu (42).
- Để nới lỏng đai chằng hãy ấn vấu hãm (43) trên cờ-lê vặn ecu và vặn đai chằng ra.
- Gắn đai chằng sao cho dụng cụ điện di chuyển xa khỏi bạn khi bị trượt.

##

Bằng thước đo (45) trên cam khuỷu (5) có thể xác định được độ sâu khoan mong muốn.
Độ sâu khoan có thể được thiết lập dựa vào nét gạch trên thước đo. Giữa các nét gạch nhỏ là 1 mm, giữa các nét gạch lớn là 10 mm.