# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif.

##

- Positionnez et fixez l’outil électroportatif.
- Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur marche/arrêt du moteur (9) dans la position « I ».

Remarque : L’outil électroportatif ne peut être mis en marche que si l’aimant a été préalablement activé.

##

- Pour arrêter l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur marche/arrêt du moteur (9) dans la position « 0 ».
- Attendez l’arrêt complet de l’outil électroportatif.
- Pour désactiver l’aimant, actionnez l’interrupteur marche/arrêt de l’aimant (20) vers le bas.

##

La protection anti-redémarrage évite le démarrage incontrôlé de l’outil électroportatif après une coupure de courant.

- Pour remettre en marche l’outil électroportatif, placez l’interrupteur marche/arrêt du moteur (9) dans la position « I ».

Remarque : lorsque le courant est rétabli, appuyez sur la touche RESET du disjoncteur différentiel (15). L’aimant s’active automatiquement dès que le voyant (16) du disjoncteur différentiel (15) s’allume en rouge.

##

L’outil électroportatif est équipé d’une protection contre les surcharges. Si l’outil électroportatif est utilisé de manière conforme, tout risque de surcharge est exclu. Dans le cas d’une trop forte sollicitation, l’électronique arrête l’outil électroportatif. L’aimant reste actif.

- Pour remettre l’outil électroportatif en marche, placez l’interrupteur marche/arrêt du moteur (9) dans la position « I ».

Avant de retravailler avec l’outil électroportatif, effectuez les étapes suivantes :

- S’il y a des blocages, éliminez-les. Si l’accessoire est bloqué, il ne faut pas utiliser la fonction rotation gauche.
- Laissez tourner l’outil électroportatif à vide pendant env. 1 minute. Passé ce délai il sera à nouveau prêt à l’emploi.

### Indicateur de surcharge

L’indicateur de surcharge (6) signale une surcharge lorsque l’outil électroportatif est en marche.

Indicateur de surcharge (6) | Surcharge
--- | ---
Lumière verte continue | Aucune surcharge
Lumière jaune continue | Charge de travail élevée Réduire la vitesse d’avance
Lumière rouge clignotante | Charge de travail très élevée Réduire la vitesse d’avance ou arrêter le moteur pour éviter l’activation de la protection contre les surcharges