# Utilizzo conforme

L’elettroutensile è concepito per la foratura in materiali magnetizzabili (ad es. acciaio).

L’elettroutensile è utilizzabile in orizzontale, in verticale ed a soffitto. Accertarsi che la superficie di serraggio del pezzo in lavorazione sia piana, corrisponda almeno alla superficie della base elettroutensile e sia costituita da materiale magnetizzabile, pulito e di almeno 20 mm di spessore.

Questo è un prodotto laser di consumo conforme a EN 50689.