# Dados técnicos

Furadeira magnética | GBM 50-2 | GBM 50-2
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 AB4 0E0‎ ‎3 601 AB4 0H0‎ ‎3 601 AB4 0N0‎ | ‎3 601 AB4 0G0‎
Potência nominal absorvida | W | 1200 | 1200
Tensão nominal | V | 220 | 127
Nº de rotações em vazio
1ª velocidade | min−1 | 50−250 | 50−250
2ª velocidade | min−1 | 100−510 | 100−510
Tipo de laser | nm | 635 | 635
| mW | < 1 | < 1
Classe de laser |  | 2 | 2
C6 |  | 1 | 1
Divergência da linha laser | mrad (ângulo completo) | 0,5 | 0,5
Diâmetro máx. de perfuração
Broca de perfuração | mm | 50 | 50
Broca helicoidal | mm | 23 | 23
Macho para abrir roscas |  | M16 | M16
Encabadouro da ferramenta |  | MK2 − DIN 228 | MK2 − DIN 228
Força de retenção magnética | kN | 14 | 14
Curso de perfuração máx. | mm | 165 | 165
Medidas da placa base magnética (largura x profundidade x altura) | mm | 200 x 98 x 38,5 | 200 x 98 x 38,5
PesoA) | kg | 14,7 | 14,7
Classe de proteção |  | /I | /I

A)

  Peso sem cabo de alimentação e sem ficha de rede

As indicações são válidas para as tensões nominais indicadas. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.