# Soğutma maddesi sisteminin takılması ve doldurulması (bkz. resim B)

- Soğutma maddesi sistemi sadece karot ucu ile delme işlemi yaparken kullanılabilir.

- Soğutma maddesi sistemi, dikey veya eğimli yüzeylerde veya baş hizasının üzerinde delme sırasında kullanılmamalıdır.

Soğutma maddesi haznesinin (35) hacmi, hazne çekilerek ve itilerek 500 ml ile 750 ml arasında değiştirilebilir.

- Soğutma maddesi haznesini (35) tutucuya (36) yerleştirin.
- Tutucuyu, soğutma maddesi haznesi ile birlikte yukarıdan raya doğru (17) itin.
- Soğutma maddesi valfinin bağlama desteklerini (38) soğutma maddesi hortumuna (37) bağlayın.

Soğutma maddesi haznesi (35), delme işleminden önce soğutma maddesiyle doldurulmalıdır.

- Soğutma maddesi valfini (39) kapatın.
- Soğutma maddesi haznesinin vidalı kapağını (40) sökün ve soğutma maddesi haznesine (35) soğutma maddesi doldurun.
- Vidalı kapağı (40) tekrar soğutma maddesi haznesine vidalayın.
- Soğutma maddesi haznesinin Push-Pull kapağını (41) yukarı çekin.
- Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce, soğutma maddesi valfini (39) tamamen açın.