# Αλλαγή εξαρτήματος (βλέπε εικόνα A)

- Γυρίστε τη μονάδα κίνησης με τη μανιβέλα (4) εντελώς προς τα επάνω.
- Προσέξτε, να είναι το εξαρτήματα ελεύθερο από γράσο.

##

- Τοποθετήστε τον εξολκέα (26) στην ποτηροκορώνα (27) (οι ποτηροκορώνες TCT και HSS χρειάζονται εξολκείς με διαφορετικές διαμέτρους).
- Τοποθετήστε την ποτηροκορώνα με τον εξολκέα στον προσαρμογέα ποτηροκορώνας (22) και σφίξτε τις βίδες με το κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (6 mm) (25) σταθερά.
  Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση μια ποτηροκορώνα με στέλεχος Weldon.
- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα ποτηροκορώνας στην υποδοχή εξαρτήματος (12).
- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα ψυκτικού (37) με το στόμιο σύνδεσης στον προσαρμογέα ποτηροκορώνας.

##

Εξαρτήματα με κώνο μορς MK2:

- Τοποθετήστε το εξάρτημα απευθείας στην υποδοχή εξαρτήματος (12).

Εξαρτήματα με κώνο μορς MK1:

- Τοποθετήστε το εξάρτημα στο συστολικό χιτώνιο (MK2/MK1) (30).
- Τοποθετήστε το συστολικό χιτώνιο μαζί με το τοποθετημένο εξάρτημα στην υποδοχή εξαρτήματος (12).

Εξαρτήματα με κυλινδρικό στέλεχος:

- Βιδώστε το γραναζωτό τσοκ (32) πάνω στον κωνικό άξονα (33) και τοποθετήστε μέσα το εξάρτημα.
- Τοποθετήστε τον κωνικό άξονα μαζί με το βιδωμένο γραναζωτό τσοκ στην υποδοχή εξαρτήματος (12).

- Βεβαιωθείτε, ότι το εξάρτημα είναι καλά ασφαλισμένο.

- Κατά την τοποθέτηση του κώνου μορς ή του κωνικού άξονα μην εξασκείτε καμία βία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της υποδοχής εργαλείου και του τοποθετημένου εργαλείου.

##

Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο προσαρμογέα σπειροτόμου (23) για τον σπειροτόμο.

- Τοποθετήστε τον σπειροτόμο (24) στον προσαρμογέα (23).
- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα (23) μαζί με τον τοποθετημένο σπειροτόμο (24) στον προσαρμογέα ποτηροκορώνας (22) και βιδώστε τον με το κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (6 mm) (25) σταθερά.
- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα ποτηροκορώνας (22) στην υποδοχή εξαρτήματος (12).

##

- Τοποθετήστε τη σφήνα εξολκισμού MK2 (34) στο άνοιγμα (13), έτσι ώστε η λοξοκομμένη ακμή να δείχνει προς τα κάτω.
  Σε περίπτωση που η σφήνα εξολκισμού (34) δεν μπορεί να περάσει στον άξονα κίνησης, γυρίστε λίγο το εξάρτημα.
- Σπρώξτε τη σφήνα εξολκισμού (34) με τη βοήθεια ενός σφυριού προς το εργαλείο και αφαιρέστε το εξάρτημα από την υποδοχή εξαρτήματος.