# Ajustar o número de rotações

- Antes de iniciar o trabalho, ajuste o nº de rotações correto. O nº de rotações tem de ser adequado para o diâmetro de furação e o material a furar. Em caso de um nº de rotações mal ajustado, o acessório acoplável pode danificar-se ou ficar preso na peça a ser trabalhada.

## Ajuste mecânico da velocidade

- Acione o interruptor de regulagem ou ajuste da velocidade (19) somente com a ferramenta elétrica parada.

Com o interruptor de regulagem ou ajuste da velocidade (19) podem ser pré-selecionados 2 regimes de rotações.

Velocidade I:
Regime de rotações baixo para trabalhar com diâmetros de furação grandes.

Velocidade II:
Regime de rotações alto para trabalhar com diâmetros de furação pequenos.

- Pressione o botão de destravamento (18) e rode o interruptor de regulagem ou ajuste da velocidade (19) para a posição desejada.
- Se não for possível rodar o interruptor de regulagem ou ajuste da velocidade, rode o acessório acoplável ligeiramente e mude então para a posição desejada.

## Regulagem ou ajuste do nº de rotações

Com a roda (2) para a pré-seleção da velocidade de rotação, pode pré-selecionar o número de rotações necessário mesmo durante a operação.

O nº de rotações necessário depende do acessório acoplável usado e do material a ser trabalhado. Tal evita o sobreaquecimento do acessório acoplável ao furar e garante uma qualidade de furação elevada.

Pré-seleção do nº de rotações | Acessório acoplável
--- | ---
Velocidade I: 50–250 rpm | Broca de perfuração (Ø 35–50 mm), macho para abrir roscas
Velocidade II: 100–510 rpm | Broca helicoidal, broca de perfuração (Ø < 35 mm)