# Szerszámcsere (lásd a A ábrát)

- Hajtsa egészen fel a (4) kézi forgatókarral a hajtóegységet.
- Ügyeljen arra, hogy a betétszerszámok zsírtól mentesek legyenek.

##

- Tegye bele a (26) kivető csapot a (27) magfúróba (a TCT- és HSS-magfúrókhoz különböző átmérőjű kivető csapokra van szükség).
- Tegye bele a magfúrót a kivető csappal a (22) magfúró-adapterbe és húzza meg szorosra a (25) belső hatlapos csavarkulccsal (6 mm) a csavarokat.
  Lehetőleg egy Weldon-szárral ellátott magfúrót használjon.
- Tegye bele a magfúró-adaptert a (12) szerszámbefogó egységbe.
- Csatlakoztassa a (37) hűtőanyag tömlőt a magfúró-adapter csatlakozócsonkjához.

##

MK2 Morse-kúpos szerszámok:

- Tegye bele a szerszámot közvetlenül a (12) szerszámbefogó egységbe.

MK1 Morse-kúpos szerszámok:

- Tegye bele a szerszámot a redukálóhüvelybe (MK2/MK1) (30).
- Dugja bele a redukálóhüvelyt az abba behelyezett szerszámmal a szerszámbefogó egységbe (12).

Hengeres szárú szerszámok:

- Csavarja rá a fogaskoszorús fúrótokmányt (32) a kúpos tüskére (33), és tegye bele a szerszámot.
- Dugja bele a kúpos tüskét az abba belecsavart fogaskoszorús fúrótokmánnyal a szerszámbefogó egységbe (12).

- Gondoskodjon arról, hogy a szerszám biztonságosan bepattanjon a helyére.

- A Morse-kúp, illetve a kúpos tüske behelyezésekor ne alkalmazzon erőszakot. Ez a szerszámbefogó egység és a behelyezett szerszámok megrongálódásához vezethet.

##

A menetvágáshoz használja a megfelelő menetvágó fúró adaptert (23).

- Tegye bele a menetvágó fúrót (24) az adapterbe (23).
- Tegye bele az adaptert (23) az abba behelyezett menetvágó fúróval (24) a fúrókorona-adapterbe ,(22) és a belső hatlapos kulccsal (25) (6 mm) húzza meg szorosra.
- Tegye bele a fúrókorona-adaptert (22) a szerszámbefogó egységbe (12).

##

- Dugja bele a (34) MK2-kihajtóéket úgy a (13) nyílásba, hogy a lesarkított éle lefelé mutasson.
  Ha a (34) kihajtóéket nem lehet átdugni a hajtóorsón, forgassa el kissé a betétszerszámot.
- Egy kalapács segítségével nyomja hozzá a (34) kihajtóéket a készülékhez és lazítsa ki a betétszerszámot a szerszámbefogó egységből.