# Préparatifs

##

- N’actionnez le sélecteur de sens de rotation (8) que quand l’outil électroportatif est à l’arrêt.

- Rotation droite : actionnez le sélecteur de sens de rotation (8) vers le haut sur la position « R ».
- Rotation gauche : actionnez le sélecteur de sens de rotation (8) vers le bas sur la position « L ».
  Remarque : la rotation gauche ne doit pas être utilisée pour le perçage.

##

Vérifiez le fonctionnement du disjoncteur différentiel avant chaque mise en marche de l’outil électroportatif !

- Assurez-vous que l’interrupteur marche/arrêt de l’aimant (20) est en position « 0 ».
- Branchez la fiche secteur et appuyez sur la touche RESET de l’interrupteur différentiel (15) jusqu’à ce que le témoin (16) s’allume en rouge.
- Appuyez sur la touche TEST de l’interrupteur différentiel (15) jusqu’à ce que le témoin (16) s’éteigne. Si le témoin (16) ne s’éteint pas, l’interrupteur différentiel est défectueux, il faut le réparer. N’utilisez alors en aucun cas l’outil électroportatif !
- Une fois que le témoin (16) s’est éteint, actionnez à nouveau la touche RESET.
- Si le voyant est (16) rouge, positionnez correctement l’outil voir Positionnement correct de l’outil électroportatif.

- ATTENTION ! Après chaque déconnexion de l’outil électroportatif de la source d’alimentation, vous devez effectuer ce test à nouveau avant d’utiliser l’outil électroportatif.

Remarque : Le disjoncteur différentiel protège contre les chocs électriques à partir de 10 mA.

##

Une croix laser vous indique l’endroit de perçage exact.

- Allumez l’unité laser à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt (7).
- Positionnez l’outil électroportatif sur la pièce et alignez-le avec la croix laser sur le repère de la pièce.
- Actionnez l’interrupteur marche/arrêt de l’aimant (20) vers le haut et vérifiez si l’outil électroportatif adhère à la surface de la pièce.
- Si nécessaire, sécurisez l’outil électroportatif avec la sangle de sécurité (44).

##

- Lors de tous travaux en position inclinée ou verticale ou au-dessus de la tête, sécurisez l’outil électroportatif contre toute chute avec la sangle de sécurité fournie.

- Avant toute utilisation, vérifiez le bon fonctionnement de la sangle de sécurité. N’utilisez jamais de sangle de sécurité endommagée, mais remplacez-là immédiatement.

- Fixez la sangle de sécurité (44) à l’outil électroportatif avec le moins de jeu possible.
- Poussez la sangle de sécurité à travers le logement (11) et placez-la autour de la pièce.
- Serrez la sangle de sécurité à l’aide du tendeur à cliquet (42).
- Pour détacher la sangle de sécurité, appuyez sur le cliquet (43) du tendeur et retirez la sangle.
- Attachez la sangle de sécurité de sorte l’outil électroportatif s’éloigne de vous s’il venait à glisser.

##

L’échelle graduée (45) sur le moyeu de manivelle (5) permet de déterminer la profondeur de perçage souhaitée.
La profondeur de perçage peut être réglée à l’aide de l’échelle graduée. Il y a 1 mm entre chaque petit trait et 10 mm entre les grands traits.