# Utilizarea conform destinaţiei

Scula electrică este destinată găuririi în materiale magnetizabile (de exemplu, oţel).

Scula electrică poate fi utilizată atât în poziţie orizontală şi verticală, cât şi deasupra capului. Aveţi grijă ca suprafaţa de fixare a piesei de prelucrat să fie plană, cel puţin egală cu suprafaţa de bază a sculei electrice şi să fie realizată dintr-un material magnetizabil şi curat, cu o grosime de cel puţin 20 mm.

Acest produs este un produs laser destinat consumatorilor şi este în conformitate cu standardul EN 50689.