# Thay Dụng Cụ (xem hình A)

- Xoay đơn vị truyền động bằng tay quay (4) hướng lên trên.
- Lưu ý không để các dụng cụ gài dính dầu nhớt.

##

- Hãy đặt chốt đẩy ra (26) vào mũi khoan ống (27) (Các mũi khoan ống TCT và HSS cần có chốt đẩy ra với các đường kính khác nhau).
- Hãy gắn mũi khoan ống với chốt đẩy ra vào bộ điều hợp mũi khoan ống (22) và siết chặt các vít bằng chìa vặn lục giác (6 mm) (25).
  Ưu tiên sử dụng một mũi khoan ống có trục Weldon.
- Lắp bộ điều hợp mũi khoan ống vào trong phần lắp dụng cụ (12).
- Hãy kết nối ống dung dịch làm mát (37) với các ống nối trên bộ điều hợp mũi khoan ống.

##

Dụng cụ có đầu nối MK2:

- Đặt dụng cụ vào phần lắp dụng cụ (12).

Dụng cụ có đầu nối MK1:

- Đặt dụng cụ vào khớp nối trung gian (MK2/MK1) (30).
- Hãy gắn khớp nối trung gian với dụng cụ đã gài vào phần lắp dụng cụ (12).

Dụng cụ có trục hình trụ:

- Vặn vít cho đầu cặp mũi khoan vành răng lên trục gá côn (32) và gài dụng cụ (33).
- Hãy cắm trục gá côn với đầu cặp mũi khoan vành răng đã vặn vít vào phần lắp dụng cụ (12).

- Hãy đảm bảo rằng dụng cụ được khớp an toàn.

- Không sử dụng lực khi lắp đầu nối hoặc trục gá côn. Điều này có thể làm hỏng phần lắp dụng cụ và dụng cụ đã được lắp vào.

##

Hãy sử dụng bộ điều hợp mũi khoan lỗ ren phù hợp (23) để khoan lỗ ren.

- Hãy đặt mũi khoan lỗ ren (24) vào bộ điều hợp (23).
- Hãy đặt bộ điều hợp (23) với mũi khoan lỗ ren đã gài (24) vào bộ điều hợp mũi khoan ống (22) và siết vít bằng chìa vặn lục giác (6 mm) (25).
- Lắp bộ điều hợp mũi khoan ống (22) vào trong phần lắp dụng cụ (12).

##

- Cắm khớp giạt MK2 (34) vào lỗ (13), sao cho cạnh vát chỉ xuống dưới.
  Nếu khớp giạt (34) không thể cắm được do trục truyền động chính, hãy xoay dụng cụ gài một chút.
- Ấn khớp giạt (34) bằng búa vào thiết bị và tháo dụng cụ gài ra khỏi phần lắp dụng cụ.