# Çalışmaya hazırlık

##

- Dönme yönü değiştirme şalterini (8) sadece elektrikli el aleti dururken kullanın.

- Sağa dönüş: Dönme yönü değiştirme şalterini (8) yukarı doğru "R" konumunda bastırın.
- Sola dönüş: Dönme yönü değiştirme şalterini (8) aşağı doğru "L" konumunda bastırın.
  Not: Sola dönüş delme için kullanılmamalıdır.

##

Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce, kaçak akım koruma şalterinin fonksiyon durumunu kontrol edin!

- Mıknatıs açma/kapama şalterinin (20) ilgili "0" konumunda olduğundan emin olun.
- Şebeke fişini prize takın ve RESET tuşuna ilgili kaçak akım koruma şalterinde (15), gösterge (16) kırmızı yanana kadar basın.
- Kaçak akım koruma şalterindeki TEST tuşuna (15), gösterge (16) sönünceye kadar basın. Gösterge (16) sönmezse, kaçak akım koruma şalteri arızalı demektir ve onarılmalıdır. Elektrikli el aleti ile hiçbir biçimde çalışmayın!
- Gösterge (16) söndükten sonra RESET tuşuna tekrar basın.
- Gösterge (16) kırmızı yanıyorsa, ucu doğru şekilde konumlandırın, bkz. Bakınız Elektrikli el aletinin doğru konumlandırılması.

- DİKKAT! Elektrikli el aletini akım kaynağından ayırdıktan sonra, elektrikli el aletini kullanmadan önce bu testi tekrar yapmanız gerekir.

Not: Kaçak akım koruma şalteri 10 mA ve üzeri elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlar.

##

Lazer imleci size tam ve hassas delme yerini gösterir.

- Lazer ünitesini açma/kapama şalteri (7) ile açın.
- Elektrikli el aletini iş parçası üzerine yerleştirin ve iş parçası işaretinin üzerindeki lazer çaprazıyla hizalayın.
- Mıknatıs açma/kapama şalterini (20) yukarı bastırın ve elektrikli el aletinin, iş parçası üst yüzeyini kavrayıp kavramadığını kontrol edin.
- Gerekirse, elektrikli el aletini emniyet kayışıyla (44) sabitleyin.

##

- Eğimli veya dikey konumdaki veya baş hizasının üzerindeki tüm çalışmalar sırasında, elektrikli el aletini birlikte teslim edilen emniyet kayışı ile düşmeye karşı emniyete alın.

- Kullanmadan önce, emniyet kayışının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Asla hasarlı bir emniyet kayışı kullanmayın, aksine derhal değiştirin.

- Emniyet kayışını (44), elektrikli el aletine mümkün olduğunca boşluksuz olarak sabitleyin.
- Emniyet kayışını ilgili bağlantı noktasından (11) geçirin ve iş parçasının etrafına yerleştirin.
- Emniyet kayışını ilgili cırcırlı tornavida (42) yardımıyla sıkın.
- Emniyet kayışını serbest bırakmak için cırcırlı tornavidanın kilit koluna (43) bastırın ve emniyet kayışını dışarı doğru çekin.
- Emniyet kayışını, elektrikli el aleti olası bir kayma sırasında sizden uzağa hareket edecek şekilde yerleştirin.

##

Ölçeklendirme (45) ile krank göbeği (5) üzerinde istenen delme derinliği belirlenebilir.
Delme derinliği, skaladaki çizgiler kullanılarak ayarlanabilir. Küçük çizgiler arasında 1 mm, büyük çizgiler arasında 10 mm mesafe söz konusudur.