# Техобслуживание и очистка

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

- Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите электроинструмент и вентиляционные прорези в чистоте.

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

##

ок. Прибл. за 8 часов до отключения электроинструмента из-за износа угольных щеток, индикатор замены угольных щеток (14) начинает светиться красным цветом. . Электроинструментом можно пользоваться далее до его отключения.
Отправьте электроинструмент Bosch в сервисную мастерскую, см. адреса в разделе «Сервис и консультирование на предмет использования продукции».

Никогда не меняйте только одну угольную щетку!

Указание: Используйте только Boschте угольные щетки, которые были приобретены и предназначены для вашего изделия.

- Отвинтите колпачок (1) подходящей отверткой.
- Замените подпружиненные угольные щетки и снова закрутите крышку.

##

Если при сверлении электроинструмент сильно вибрирует или виден зазор на направляющей шине, ширину зазора направляющей шины необходимо натсроить. Это предотвращает поломку рабочего инструмента и повреждение электроинструмента.

- Извлеките штепсель из розетки, снимите рабочий инструмент и систему охлаждения и установите электроинструмент на прочную, ровную и горизнтальную повреность.
- Выверните сверлильный узел (46) кривошипной рукояткой (4) вверх настолько, чтобы отверстие было расположено над верхним винтом (47).
- Отпустите верхний винт (47) левой направляющей шины ключем-шестигранником (4 мм) (25).
- Выверните сверлильный узел (46) кривошипной рукояткой (4) полностью вверх.
- Отпустите 3 нижних винта (47) левой направляющей шины ключем-шестигранником (4 мм) (25).
- Туго затягивайте 4 винта (48) ключем-шестигранником (3 мм) (25) и одновременно поворачивайте сверлильный узел (46) кривошипной рукояткой (4) вверх и вниз. При этом установите требуемую силу подачи.
- Выверните сверлильный узел до конца вверх и затяните 3 нижних винта (47) левой направляющей шины ключем-шестигранником (4 мм) (25).
- Выверните сверлильный узел до конца вниз и затяните верхний винт (47) левой направляющей шины ключем-шестигранником (4 мм) (25) .

##

Для гарантирования точного сверления после интенсивной эксплуатации необходимо проверить и при необходимости заново настроить лазерные лучи.

- Для включения лазера прижмите выключатель лазера (7) в положение «I».
- Открутите крышку лазера (49).
- Немного ослабьте винты крепежной скобы (51).
- Перемещайте лазерное перекрестье вправо или влево, вращая винт (52) в соответствующем направлении.
- Переместите лазерный крест к или от рабочего инструмента, вращая винт (53)в соответствующем направлении.
- Снова туго затяните винты крепежной скобы (51).
- Снова туго закрутите крышку лазера (49).