# Jahutussüsteemi monteerimine ja täitmine (vt jn B)

- Jahutussüsteemi tohib ainult kasutada puurkrooniga puurimisel.

- Jahutussüsteemi ei tohi puurimisel kasutada vertikaalsetel ega kaldus pindadel või pea kohal.

Jahutusvedeliku paagi (35) mahtu saab muuta paaki tõmmates ja vajutades 500 ml kuni 750 ml.

- Asetage jahutusvedeliku paak (35) hoidikusse (36).
- Liigutage jahutusvedeliku paagiga hoidik ülevalt siini (17).
- Ühendage jahutusvedeliku ventiili ühendusotsik (38) jahutusvedeliku voolikuga (37).

Jahutusvedeliku paak (35) tuleb enne puurimist jahutusvedelikuga täita.

- Sulgege jahutusvedeliku ventiil (39).
- Keerake jahutusvedeliku paagi keeratav kork (40) maha ja täitke jahutusvedeliku paak (35)jahutusvedelikuga.
- Keerake keeratav kork (40) uuesti jahutusvedeliku paagile.
- Tõmmake jahutusvedeliku paagi lükatav-tõmmatav sulgur (41) üles.
- Avage enne elektrilise tööriista sisselülitamist jahutusvedeliku ventiil (39) täielikult.