# Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektro‌narzę‌dziu należy wyjąć wtyczkę z gnia‌zda.

- Utrzymywanie urządzenia i szczelin wenty‌la‌cyj‌nych w czystości gwarantuje prawidłową i bez‌pieczną pracę.

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub autoryzowanemu serwisowi elektronarzędzi Bosch, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

##

Na ok. 8 godzin przed tym, jak elektronarzędzie wyłączy się z powodu zużycia szczotek węglowych, zaczyna świecić się na czerwono wskaźnik wymiany szczotek węglowych (14). Elektronarzędzia można nadal używać aż do jego wyłączenia.
Elektronarzędzie należy odesłać do serwisu Bosch, adresy są podane w rozdziale „Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania”.

Nigdy nie wymieniać tylko jednej szczotki węglowej!

Wskazówka: stosować wyłącznie szczotki węglowe nabyte w Bosch które przeznaczone są dla użytkowanego produktu.

- Otworzyć pokrywę (1) za pomocą odpowiedniego śrubokręta.
- Wymienić zamontowane sprężynowo szczotki węglowe i ponownie przykręcić pokrywę.

##

Jeżeli elektronarzędzie silnie wibruje podczas wiercenia lub widoczna jest szczelina szyny prowadzącej, należy wyregulować szerokość szczeliny szyny prowadzącej. Zapobiega to złamaniu narzędzi roboczych lub uszkodzeniu elektronarzędzia.

- Wyjąć wtyczkę z gniazda, zdemontować narzędzia robocze i system chłodzenia oraz ustawić elektronarzędzie na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Podnieść jednostkę wiertarską (46) za pomocą korby ręcznej (4) do góry na tyle, aby otwór znajdowało się powyżej górnej śruby (47).
- Odkręcić górną śrubę (47) lewej szyny prowadzącej za pomocą klucza sześciokątnego (4 mm) (25).
- Podnieść jednostkę wiertarską (46) za pomocą korby ręcznej (4) całkiem do góry.
- Odkręcić 3 dolne śruby (47) lewej szyny prowadzącej za pomocą klucza sześciokątnego (4 mm) (25).
- Dokręcić 4 śruby (48) za pomocą klucza sześciokątnego (3 mm) (25) równocześnie podnosząc i opuszczając jednostkę wiertarską (46) za pomocą korby ręcznej (4). Ustawić przy tym żądaną siłę posuwu.
- Podnieść jednostkę wiertarską całkiem do góry i dokręcić 3 dolne śruby (47) lewej szyny prowadzącej za pomocą klucza sześciokątnego (4 mm) (25).
- Opuścić jednostkę wiertarską całkiem do dołu i dokręcić górną śrubę (47) lewej szyny prowadzącej za pomocą klucza sześciokątnego (4 mm) (25).

##

W celu zapewnienia precyzji wiercenia, po intensywnej eksploatacji elektronarzędzia należy sprawdzić ustawienie wiązek lasera i ew. je skorygować.

- Aby włączyć laser, należy ustawić włącznik/wyłącznik lasera (7) w pozycji „I”.
- Odkręcić osłonę lasera (49).
- Poluzować nieco śruby klamry mocującej (51).
- Poruszyć krzyż laserowy w prawo lub w lewo, obracając śrubę (52) w odpowiednim kierunku.
- Poruszyć krzyż laserowy w stronę narzędzia roboczego lub dalej od niego, obracając śrubę (53) w odpowiednim kierunku.
- Ponownie dokręcić śruby klamry mocującej (51).
- Ponownie przykręcić osłonę lasera (49).