# نصب و پر کردن سیستم خنک کننده (رجوع کنید به تصویر B)

- سیستم خنک کننده فقط هنگام سوراخ کاری با مته گرد بر مجاز به استفاده می‌باشد.

- سیستم خنک کننده نباید هنگام سوارخ کاری در حالت عمودی یا سطوح مایل یا به سمت بالا، مورد استفاده قرار بگیرد.

حجم مخزن مایع خنک کننده (35) را می‌توان با فشار دادن یا کشیدن مخزن، بین 500 تا ‎750 ml‎ تغییر داد.

- مخزن مایع خنک کننده (35) را در نگهدارنده آن (36) قرار دهید.
- نگهدارنده را به همراه مخزن مایع خنک کننده، از بالا وارد ریل (17) کنید.
- پایه اتصال (38) شیر مایع خنک کننده را به شیلنگ مایع خنک کننده (37) متصل کنید.

مخزن مایع خنک کننده (35) باید قبل از سوراخ کاری، با مایع خنک کننده پر شود.

- شیر مایع خنک کننده (39) را ببندید.
- درپوش مخزن مایع خنک کننده (40) را باز کنید و مخزن (35) را از مایع خنک کننده پر کنید.
- سپس دوباره درپوش مخزن مایع خنک کننده (40) را در جای خود پیچ کنید.
- چفت فشاری مخزن مایع خنک کننده (41) به سمت بالا بکشید.
- شیر مایع خنک کننده (39) را قبل از روشن کردن ابزار برقی کاملاٌ باز کنید.