# Werkzeugwechsel (siehe Bild A)

- Drehen Sie die Antriebseinheit mit der Handkurbel (4) ganz nach oben.
- Achten Sie darauf, dass die Einsatzwerkzeuge frei von Fett sind.

##

- Setzen Sie den Auswurf-Pin (26) in die Bohrkrone (27) ein (TCT- und HSS-Bohrkronen benötigen Auswurf-Pins mit unterschiedlichen Durchmessern).
- Stecken Sie die Bohrkrone mit dem Auswurf-Pin in den Bohrkronen-Adapter (22) und ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel (6 mm) (25) fest.
  Verwenden Sie bevorzugt eine Bohrkrone mit Weldon-Schaft.
- Setzen Sie den Bohrkronen-Adapter in die Werkzeugaufnahme (12) ein.
- Verbinden Sie den Kühlmittelschlauch (37) mit dem Anschlussstutzen am Bohrkronen-Adapter.

##

Werkzeuge mit Morsekegel MK2:

- Setzen Sie das Werkzeug direkt in die Werkzeugaufnahme (12).

Werkzeuge mit Morsekegel MK1:

- Setzen Sie das Werkzeug in die Reduzierhülse (MK2/MK1) (30) ein.
- Stecken Sie die Reduzierhülse mit eingesetztem Werkzeug in die Werkzeugaufnahme (12).

Werkzeuge mit zylindrischem Schaft:

- Schrauben Sie das Zahnkranzbohrfutter (32) auf den Kegeldorn (33) und setzen Sie das Werkzeug ein.
- Stecken Sie den Kegeldorn mit eingeschraubtem Zahnkranzbohrfutter in die Werkzeugaufnahme (12).

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sicher eingerastet ist.

- Wenden Sie beim Einsetzen des Morsekegels bzw. Kegeldorns keine Gewalt an. Dies kann zu Beschädigungen der Werkzeugaufnahme und des eingesetzten Werkzeuges führen.

##

Verwenden Sie den passenden Gewindebohrer-Adapter (23) zum Gewindebohren.

- Setzen Sie den Gewindebohrer (24) in den Adapter (23) ein.
- Setzen Sie den Adapter (23) mit eingesetztem Gewindebohrer (24) in den Bohrkronen-Adapter (22) ein und schrauben Sie ihn mit dem Innensechskantschlüssel (6 mm) (25) fest.
- Setzen Sie den Bohrkronen-Adapter (22) in die Werkzeugaufnahme (12) ein.

##

- Stecken Sie den MK2-Austriebkeil (34) in die Öffnung (13), so dass die abgeschrägte Kante nach unten zeigt.
  Lässt sich der Austriebkeil (34) nicht durch die Antriebsspindel stecken, drehen Sie das Einsatzwerkzeug etwas.
- Drücken Sie den Austriebkeil (34) mit Hilfe eines Hammers zum Gerät hin und lösen Sie das Einsatzwerkzeug aus der Werkzeugaufnahme.