# Käyttötarvikkeen vaihto (katso kuva A)

- Siirrä moottoriyksikköä käsivivulla (4) ylöspäin ääriasentoon.
- Varmista, ettei käyttötarvikkeissa ole rasvaa.

##

- Työnnä irrotustappi (26) porakruunun (27) sisään (TCT- ja HSS-porakruunut tarvitsevat halkaisijaltaan erisuuruiset irrotustapit).
- Asenna porakruunu irrotustapin kanssa porakruunun adapteriin (22) ja kiristä ruuvit kuusiokoloavaimella (6 mm) (25).
  Käytä mieluiten Weldon-vartista porakruunua.
- Asenna porakruunun adapteri käyttötarvikkeen pitimeen (12).
- Yhdistä lastuamisnesteletku (37) porakruunun adapterin liitäntäputkeen.

##

Käyttötarvikkeet, joissa on morsekartio MK2:

- Asenna käyttötarvike suoraan käyttötarvikkeen pitimeen (12).

Käyttötarvikkeet, joissa on morsekartio MK1:

- Asenna käyttötarvike supistusholkkiin (MK2/MK1) (30).
- Kiinnitä supistusholkki asennetun käyttötarvikkeen kanssa käyttötarvikkeen pitimeen (12).

Käyttötarvikkeet, joissa on lieriövarsi:

- Ruuvaa hammasistukka (32) kartiotuurnaan (33) ja asenna käyttötarvike.
- Kiinnitä kartiotuurna asennetun hammasistukan kanssa käyttötarvikkeen pitimeen (12).

- Varmista, että käyttötarvike lukittuu kunnolla paikalleen.

- Älä asenna morsekartiota tai kartiotuurnaa väkisin. Muuten työkalunpidin ja siihen kiinnitetty käyttötarvike saattavat vaurioitua.

##

Käytä sopivaa kierteitysporan adapteria (23) kierteitykseen.

- Asenna kierteityspora (24) adapteriin (23).
- Kiinnitä adapteri (23) asennetun kierteitysporan (24) kanssa porakruunun adapteriin (22) ja kiristä se kuusiokoloavaimella (6 mm) (25).
- Asenna porakruunun adapteri (22) käyttötarvikkeen pitimeen (12).

##

- Työnnä MK2-irrotuskiila (34) aukkoon (13) niin, että sen viisto reuna osoittaa alaspäin.
  Jos irrotuskiilaa (34) ei saa työnnettyä käyttökaran läpi, pyöritä hieman käyttötarviketta.
- Paina irrotuskiilaa (34) vasaran avulla laitteen suuntaan ja irrota käyttötarvike käyttötarvikkeen pitimestä.