# Συναρμολόγηση και πλήρωση του συστήματος ψύξης (βλέπε εικόνα B)

- Το σύστημα ψύξης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά το τρύπημα με ποτηροκορώνα.

- Το σύστημα ψύξης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κατά το τρύπημα σε κάθετες ή κεκλιμένες επιφάνειες ή πάνω από το κεφάλι.

Ο όγκος του δοχείου ψυκτικού (35) μπορεί να αλλάξει, τραβώντας και πιέζοντας το δοχείο από 500 ml έως 750 ml.

- Τοποθετήστε το δοχείο ψυκτικού (35) στο στήριγμα (36).
- Σπρώξτε το στήριγμα με το δοχείο ψυκτικού από επάνω στη ράγα (17).
- Συνδέστε το στόμιο σύνδεσης (38) της βαλβίδας ψυκτικού με τον εύκαμπτο σωλήνα ψυκτικού (37).

Το δοχείο ψυκτικού (35) πρέπει να γεμίσει με ψυκτικό πριν από το τρύπημα.

- Κλείστε τη βαλβίδας ψυκτικού (39).
- Ξεβιδώστε το βιδωτό καπάκι (40) του δοχείου ψυκτικού και γεμίστε με ψυκτικό στο δοχείο ψυκτικού (35).
- Βιδώστε ξανά το βιδωτό καπάκι (40) στο δοχείο ψυκτικού.
- Τραβήξτε το κλείστρο Push-Pull (41) του δοχείο ψυκτικού προς τα πάνω.
- Πριν την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου ανοίξτε εντελώς τη βαλβίδας ψυκτικού (39).