# Koelsysteem monteren en vullen (zie afbeelding B)

- Het koelmiddelsysteem mag uitsluitend worden gebruikt bij het boren met de boorkroon.

- Het koelsysteem mag niet worden gebruikt bij het boren in verticale of schuine vlakken of bovenhands.

De inhoud van het koelmiddelreservoir (35) kan door trekken en duwen van het reservoir van 500 ml tot 750 ml worden veranderd.

- Steek het koelmiddelreservoir (35) in de houder (36).
- Schuif de houder met het koelmiddelreservoir van bovenaf in de geleider (17).
- Verbind het aansluitstuk (38) van de koelmiddelklep met de koelmiddelslang (37).

Het koelmiddelreservoir (35) moet vóór gebruik met koelmiddel worden gevuld.

- Sluit de koelmiddelklep (39).
- Draai de schroefdop (40) van het koelmiddelreservoir los en vul koelmiddel in het koelmiddelreservoir (35).
- Draai de schroefdop (40) weer op het koelmiddelreservoir.
- Trek de push-pull-sluiting (41) van het koelmiddelreservoir naar boven.
- Open vóór het inschakelen van het elektrische gereedschap de koelmiddelklep (39) volledig.