# Preparação de trabalho

##

- Acione o comutador do sentido de rotação (8) apenas com a ferramenta elétrica parada.

- Rotação à direita: pressione o comutador do sentido de rotação (8) para cima para a posição "R".
- Rotação à esquerda: pressione o comutador do sentido de rotação (8) para baixo para a posição "L".
  Nota: a rotação à esquerda não pode ser usada para furar.

##

Verifique antes de cada colocação em funcionamento da ferramenta elétrica a função do disjuntor diferencial residual!

- Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar do íman (20) se encontra na posição "0".
- Encaixe a ficha de rede e pressione a tecla RESET no disjuntor diferencial residual (15) até a indicação (16) acender a vermelho.
- Pressione a tecla TEST no disjuntor diferencial residual (15) até a indicação (16) se apagar. Se a indicação (16) não se apagar, o disjuntor diferencial residual tem defeito e tem de ser reparado. Nunca utilize a ferramenta elétrica nestas condições!
- Depois de a indicação (16) se apagar, pressione novamente a tecla RESET.
- Quando a indicação (16) se acender a vermelho, posicione a ferramenta ver Posicionar a ferramenta elétrica corretamente.

- ATENÇÃO! Após cada desligamento da ferramenta elétrica da fonte de corrente, deverá executar este teste novamente antes de usar a ferramenta elétrica.

Nota: O disjuntor diferencial residual protege contra choque elétrico a partir de 10 mA.

##

Uma cruz de laser indica-lhe o local de perfuração exato.

- Ligue a unidade laser com o interruptor de ligar/desligar (7).
- Posicione a ferramenta elétrica na peça a ser trabalhada e alinhe-a com a cruz de laser pela marcação da peça.
- Pressione para cima o interruptor de ligar/desligar do íman (20) e verifique se a ferramenta elétrica adere à superfície da peça.
- Se necessário, fixe a ferramenta elétrica com a cinta de segurança (44).

##

- Proteja a ferramenta elétrica contra queda com a cinta de segurança fornecida, em todos os trabalhos em posição inclinada ou vertical ou acima do nível da cabeça.

- Verifique o bom funcionamento da cinta de segurança antes da utilização. Nunca utilize uma cinta de segurança danificada e substitua-la imediatamente.

- Fixe a cinta de segurança (44) na ferramenta elétrica tão sem folga quanto possível.
- Empurre a cinta de segurança através do encaixe (11) e coloque-a à volta da peça a ser trabalhada.
- Aperte a cinta de segurança com a ajuda da catraca (42).
- Para soltar a cinta de segurança, pressione a lingueta de retenção (43) na catraca e puxe a cinta de segurança para fora.
- Coloque a cinta de segurança de modo a que a ferramenta elétrica se afaste de si ao deslizar.

##

A escala (45) no cubo da manivela (5) permite determinar a profundidade de perfuração desejada.
A profundidade de perfuração pode ser ajustada mediante os traços na escala. Os traços pequenos distam entre si 1 mm e os traços grandes 10 mm.