# Persiapan pemakaian

##

- Hanya tekan switch arah putaran (8) saat perkakas listrik tidak beroperasi.

- Arah putaran ke kanan: Tekan switch arah putaran (8) ke atas pada posisi "R".
- Arah putaran ke kiri: Tekan switch arah putaran (8) ke bawah pada posisi "L".
  Catatan: Arah putaran ke kiri tidak boleh digunakan untuk mengebor.

##

Periksa fungsi switch pemutus arus sisa saat menggunakan perkakas listrik untuk pertama kali!

- Pastikan tombol on/off magnet (20) berada di posisi "0".
- Pasang steker dan tekan tombol RESET pada switch pemutus arus sisa (15) hingga display (16) menyala merah.
- Tekan tombol TEST pada switch pemutus arus sisa (15) hingga display (16) padam. Jika display (16) tidak padam, switch pemutus arus sisa rusak dan harus diperbaiki. Jangan pernah mengoperasikan perkakas listrik!
- Setelah display (16) hilang, tekan kembali tombol RESET.
- Jika display (16) menyala merah, posisikan alat dengan display lihat Memosisikan perangkat listrik dengan benar.

- PERHATIAN! Setelah tiap kali perkakas listrik diputus dari sumber listrik, tes ini harus kembali dilakukan sebelum perkakas listrik digunakan.

Catatan: Switch pemutus arus sisa melindungi dari sengatan listrik sebesar 10 mA.

##

Garis laser menampilkan lokasi pengeboran dengan tepat.

- Nyalakan unit laser dengan tombol on/off (7).
- Posisikan perkakas listrik pada benda kerja dan sejajarkan benda kerja dengan garis laser pada penanda benda kerja.
- Tekan tombol on/off magnet (20) ke atas dan periksa apakah perkakas listrik melekat pada permukaan atas benda kerja.
- Jika perlu, amankan perkakas listrik dengan tali pengaman (44).

##

- Amankan perkakas listrik dengan tali pengaman yang disediakan agar tidak jatuh saat melakukan segala macam pekerjaan pada posisi miring, vertikal atau di atas kepala.

- Periksa apakah tali pengaman berfungsi dengan benar sebelum menggunakannya. Jangan pernah menggunakan tali pengaman yang rusak, melainkan segera ganti tali pengaman tersebut.

- Pasang tali pengaman (44) pada perkakas listrik sebebas mungkin.
- Dorong tali pengaman melalui penopang (11) dan letakkan di sekitar benda kerja.
- Kencangkan tali pengaman dengan bantuan kunci ratchet (42).
- Untuk melepaskan tali pengaman, tekan pawl (43) pada kunci ratchet kemudian tarik tali pengaman.
- Pasang tali pengaman sedemikian rupa sehingga perkakas listrik berada jauh dari posisi Anda saat perkakas listrik terjatuh.

##

Kedalaman pengeboran yang diinginkan dapat ditentukan dengan skala (45) pada poros engkol (5).
Kedalaman pengeboran dapat diatur berdasarkan rel garis pada skala. Pengaturan antara rel garis kecil adalah 1 mm sedangkan antara rel garis besar adalah 10 mm.