# Darbinstrumenta nomaiņa (attēls A)

- Griežot rokratu (4), paceliet piedziņas bloku līdz galam augšup.
- Sekojiet, lai nomaināmais darbinstruments būtu brīvs no smērvielām.

##

- Ievietojiet izmešanas stieni (26) kroņurbī (27) (TCT un HSS kroņurbjiem ir vajadzīgi dažādu izmēru izmešanas stieņi).
- Ievietojiet kroņurbi kopā ar izmešanas stieni kroņurbju adapterī (22) un stingri pieskrūvējiet skrūvi ar sešstūra stieņatslēgu (6 mm) (25).
  Vēlams izmantot kroņurbi ar Weldon kātu.
- Ievietojiet kroņurbju adapteri darbinstrumenta turētājā (12).
- Savienojiet dzesēšanas līdzekļa šļūteni (37) ar savienojošo īscauruli uz kroņurbju adaptera.

##

Darbinstrumenti ar Morzes konusu MK2:

- Ievietojiet darbinstrumentu tieši darbinstrumenta stiprinājumā (12).

Darbinstrumenti ar Morzes konusu MK1:

- Ievietojiet darbinstrumentu samazinošajā aptverē (MK2/MK1) (30).
- Ievietojiet samazinošo aptveri ar tajā ievietotu darbinstrumentu darbinstrumenta stiprinājumā (12).

Darbinstrumenti ar cilindrisku kātu:

- Uzskrūvējiet zobaploces urbjpatronu (32) uz koniskā stieņa (33) un ievietojiet tajā darbinstrumentu.
- Ievietojiet konisko stieni ar uz tā uzskrūvētu zobaploces urbjpatronu darbinstrumenta stiprinājumā (12).

- Pārliecinieties, ka darbinstruments ir droši fiksējies.

- Ievietojot Morzes konusu vai konisko stieni, nelietojiet pārāk lielu spēku. Tā var sabojāt gan darbinstrumenta turētāju, gan arī tajā iestiprināto darbinstrumentu.

##

Veicot vītņurbšanu, lietojiet piemērotu vītņurbju adapteri (23).

- Ievietojiet vītņurbi (24) adapterī (23).
- Ievietojiet adapteri (23) ar tajā ievietotu vītņurbi (24) kroņurbju adapterī (22) un stingri pieskrūvējiet to ar sešstūra stieņatslēgu (6 mm) (25).
- Ievietojiet kroņurbju adapteri (22) darbinstrumenta turētājā (12).

##

- Ievietojiet MK2 izstumšanas ķīli (34) atvērumā (13) tā, lai tā slīpā mala būtu vērsta lejup.
  Neļaujiet izstumšanas ķīlim (34) izvirzīties caur piedziņas vārpstu, nedaudz pagroziet nomaināmo darbinstrumentu.
- Lietojot veseri, iedziniet izstumšanas ķīli (34) instrumentā un izstumiet nomaināmo darbinstrumentu no darbinstrumenta turētāja.