# Các lưu ý an toàn cho máy khoan từ tính

- Vận hành dụng cụ điện tại các bề mặt cầm nắm có cách điện, khi thực hiện một thao tác tại vị trí mà phụ kiện cắt có thể tiếp xúc với dây điện ngầm hoặc chính dây điện của thiết bị. Phụ kiện cắt tiếp xúc với dây "có điện" có thể làm cho các phần kim loại hở của dụng cụ điện cầm tay "có điện" và có thể gây ra điện giật cho người vận hành.

- Khi kẹp chặt dụng cụ điện cầm tay bằng đai an toàn vào phôi gia công, đảm bảo đai an toàn có khả năng giữ chặt máy trong suốt quá trình sử dụng. Nếu yếu hoặc xốp, phôi có nguy cơ khiến dụng cụ điện cầm tay nhả phôi ra.

- Khi khoan qua tường hoặc trần, đảm bảo bảo vệ các cá nhân và khu vực làm việc ở phía bên kia. Mũi khoan có thể xuyên qua lỗ khoan hoặc vật liệu trong lõi lỗ khoan có thể rơi sang phía bên kia.

- Không được sử dụng bể làm mát khi khoan vào các bề mặt thẳng đứng hoặc dốc hoặc khoan trên cao. Vui lòng sử dụng chất làm mát dạng bọt. Cẩn thận đảm bảo không cho nước thấm vào dụng cụ. Nước thấm vào dụng cụ điện cầm tay sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

- Dụng cụ điện cầm tay phải được giữ cố định. Dụng cụ điện cầm tay không được giữ cố định có thể bị xê dịch hoặc lật gây thương tích.

- Không được đeo găng tay. Găng tay có thể bị vướng vào bởi các bộ phận đang quay hoặc các mẩu vụn dẫn tới thương tích cá nhân.

- Để tay tránh xa khu vực khoan khi dụng cụ đang chạy. Tiếp xúc với các bộ phận đang quay hoặc các mẩu vụn có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

- Đảm bảo phụ kiện đang quay trước khi nạp phôi gia công vào. Nếu không phụ kiện có thể bị kẹt vào phôi gia công gây ra chuyển động không theo mong muốn của môi gia công và thương tích cá nhân.

- Khi phụ kiện bị kẹt, hãy dừng sử dụng lực ấn xuống và tắt dụng cụ. Kiểm tra và tiến hành các hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây kẹt. Việc kẹt có thể gây ra chuyển động không theo mong muốn của môi gia công và thương tích cá nhân.

- Tránh tạo vỏ bào dài bằng cách thường xuyên làm gián đoạn áp lực hướng xuống. Vỏ bào kim loại sắc nhọn có thể gây vướng và thương tích cá nhân.

- Tuyệt đối không loại bỏ các mẩu vụn khỏi khu vực dang khoan khi dụng cụ đang chạy. Để loại bỏ các mẩu vụn, hãy chuyển phụ kiện tránh xa phôi gia công, tắt dụng cụ và chờ phù kiện dừng chuyển động. Sử dụng các dụng cụ như chổi hoặc móc để loại bỏ các mẩu vụn. Tiếp xúc với các bộ phận đang quay hoặc các mẩu vụn có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

- Các phụ kiện có định mức tốc độ phải được định mức ít nhất bằng tốc độ tối đa được đánh dấu trên dụng cụ điện. Các phụ kiện chạy nhanh hơn tốc độ định mức của chúng có thể bị vỡ và văng ra.

- Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ. Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng đường dẫn nước gây hư hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giật.

- Không được vận hành dụng cụ điện mà không có bộ ngắt dòng điện bị lỗi được giao kèm (PRCD).

- Kiểm tra chức năng đúng của thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động (PRCD). Hãy cho sửa chữa hoặc thay thiết bị ngắt mạch tự động (PRCD) bị hư hỏng tại một trung tâm dịch vụ khách hàng của Bosch.

- Lưu ý rằng cả người trong khu vực làm việc lẫn dụng cụ điện cầm tay đều không được tiếp xúc với nước chảy ra.

- Hãy đi giày chống trượt. Điều này ngăn ngừa sự xảy ra có thể gây thương tích do trượt chân trên bề mặt trơn láng.

- Không bao giờ rời khỏi máy trước khi máy đã hoàn toàn dừng hẳn. Các dụng cụ cắt vẫn đang còn chạy có thể gây thương tích.

- Hãy giữ cáp kết nối của máy khoan cách xa phạm vi làm việc. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.

- Không làm quá tải dụng cụ điện và không sử dụng làm thang hoặc giàn giáo. Làm quá tải hay đứng lên dụng cụ điện có thể làm lệch trọng tâm của dụng cụ điện và làm cho lật nghiêng.

- Chỉ được vận hành dụng cụ điện cầm tay bằng mạng điện có dây dẫn bảo vệ và định kích cỡ đầy đủ.

- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm và/hoặc tháo pin ra khỏi dụng cụ điện, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào trên thiết bị hoặc thay phụ kiện. Vô tình làm dụng cụ điện hoạt động là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn.

- Luôn làm việc theo cặp khi sử dụng dụng cụ điện ở trên cao.

- Cố định chắc dụng cụ điện bằng đai chằng khi khoan trên bề mặt thẳng đứng hoặc nghiêng và khi làm việc trên cao. Trong trường hợp mất điện hoặc tải quá mức, lực giữ bằng từ tính không được duy trì. Dụng cụ điện có thể rơi và gây ra tai nạn.

- Nguy cơ ngã do chuyển động lắc đột ngột của dụng cụ điện. Khi làm việc trên giàn giáo, dụng cụ điện có thể tạo ra chuyển động lắc đột ngột khi khởi động hoặc trong trường hợp mất điện. Cố định chặt dụng cụ điện bằng đai chằng kèm theo. Bảo vệ mình khỏi bị ngã bằng cách đeo đai an toàn.

- Bề mặt phải nhẵn và sạch. Hãy làm nhẵn những chỗ gồ ghề thô ráp, ví dụ hoa lửa hàn và loại bỏ rỉ sét, bụi bẩn và dầu mỡ. Lực giữ bằng từ tính chỉ có trên các bề mặt tương ứng.

| Không để nam châm ở gần mô cấy hoặc các thiết bị y tế khác, ví dụ như máy trợ tim hoặc bơm insulin. Từ tính có thể tạo ra một trường ảnh hưởng xấu đến chức năng của mô cấy hoặc các thiết bị y tế.

- Để dụng cụ điện tránh xa các phương tiện nhớ từ tính và các thiết bị nhạy từ. Sự tác động của từ tính có thể làm mất dữ liệu và không thể phục hồi được.

- Cố định dụng cụ điện trên một mặt phẳng nằm ngang vững chắc và bằng phẳng. Nếu dụng cụ điện có thể bị trượt hoặc lung lay, dụng cụ gài sẽ không di chuyển đều và an toàn.

- Giữ bề mặt gia công bao gồm phôi gia công luôn sạch sẽ. Phoi khoan và các vật sắc cạnh có thể dẫn đến thương tích. Các hỗn hợp vật liệu là đặc biệt nguy hiểm. Bụi kim loại nhẹ có thể bị cháy hoặc nổ.

- Không chạm vào dụng cụ gài sau khi làm việc xong nếu nó chưa nguội. Dụng cụ gài sẽ nóng lên trong khi làm việc.

- Không chạm vào lõi khoan được đẩy tự động qua chốt dẫn hướng sau khi kết thúc quá trình làm việc. Lõi khoan có thể rất nóng.

- Kiểm tra dây cáp dẫn điện thường xuyên và sự sửa chữa dây cáp bị hỏng chỉ được thông qua một đại lý ủy quyền dịch vụ khách hàng dụng cụ điện Bosch. Thay dây cáp nối dài bị hư hỏng. Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

- Bảo quản an toàn cho máy khi không sử dụng. Nơi bảo quản máy phải khô ráo và có thể khóa lại được. Điều này phòng tránh cho máy không bị hư hại khi lưu kho, và ngăn người chưa được học cách sử dụng vận hành.

- Không bao giờ được sử dụng máy có dây dẫn bị hỏng. Không được chạm vào dây dẫn bị hỏng và kéo phích cắm điện nguồn ra trong lúc vận hành mà dây dẫn bị hỏng. Dây dẫn bị hỏng làm tăng nguy cơ bị điện giật.

- Nối dụng cụ điện với mạng điện có nối đất thích hợp. Ổ cắm điện và dây nối dài phải có chức năng nối đất bảo vệ.

- Độ bám của nam châm phụ thuộc vào độ dày của phôi gia công. Độ bám tốt nhất có thể đạt được là trên thép ít carbon với độ dày tối thiểu 20 mm. Khi khoan trên thép có độ dày thấp, một tấm thép (kích thước tối thiểu 100 x 200 x 20 mm) phải được đặt bên dưới tấm đế từ tính. Cố định tấm thép để chống rơi xuống.

- Bào phoi kim loại và các chất bẩn khác ảnh hưởng đáng kể đến độ bám của nam châm. Luôn đảm bảo rằng tấm đế từ tính sạch sẽ.

- Tránh nới lỏng nam châm. Đảm bảo rằng tấm đế từ tính bám dính đúng trên phôi gia công, trước khi bắt đầu khoan.

- Không tắt lực từ hoặc sử dụng chức năng khoan ngược, trước khi máy ngừng hoạt động.

- Các thiết bị điện khác được sử dụng ở cùng một ổ cắm sẽ gây ra điện áp không đồng đều, vì thế có thể dẫn đến nhả nam châm. Chỉ sử dụng riêng dụng cụ điện trong một ổ cắm.

- Hãy tránh vận hành mũi khoan từ mà không có chất lỏng làm mát. Luôn kiểm tra mức chất lỏng làm mát trước khi vận hành.

- Hãy bảo vệ động cơ. Không cho phép chất lỏng làm mát, nước hoặc các chất bẩn khác xâm nhập vào động cơ.

- Bào phoi kim loại thường rất sắc và nóng. Không được chạm vào chúng bằng tay không. Làm sạch với thùng gom vỏ bào bằng từ tính và móc dọn vỏ bào hoặc một dụng cụ phù hợp khác.

- Không được cố gắng vận hành thiết bị với điện áp không chính xác hoặc quá thấp. Kiểm tra nhãn thông số để đảm bảo điện áp và tần số chính xác được sử dụng.

- Dụng cụ điện được dán nhãn cảnh báo laser (xem bảng "Các biểu tượng và ý nghĩa").

- Không bao giờ được làm cho các dấu hiệu cảnh báo trên máy không thể đọc được.

| Không được hướng tia laze vào người hoặc động vật và không được nhìn vào tia laze trực tiếp hoặc phản xạ. Bởi vì bạn có thể chiếu lóa mắt người, gây tai nạn hoặc gây hỏng mắt.

- Nếu tia laze hướng vào mắt, bạn phải nhắm mắt lại và ngay lập tức xoay đầu để tránh tia laze.

- Không thực hiện bất kỳ thay` đổi nào ở thiết bị laser.

- Không để trẻ em sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi không có người lớn giám sát. Có thể vô tình làm lóa mắt người khác hoặc làm lóa mắt chính bản thân

- Nếu văn bản của nhãn cảnh báo laser không theo ngôn ngữ của bạn, hãy dán chồng nhãn dính được cung cấp kèm theo bằng ngôn ngữ của nước bạn lên trên trước khi sử dụng lần đầu tiên.