# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

##

- Positionér el-værktøjet, og husk at sikre det.
- For at tænde el-værktøjet skal du trykke tænd/sluk-kontakten for motoren (9) i position "I".

Bemærk: El-værktøjet kan kun tændes, hvis magneten er tændt forinden.

##

- For at slukke el-værktøjet skal du trykke tænd/sluk-kontakten for motoren (9) i position "0".
- Vent, til el-værktøjet er standset helt.
- Tryk tænd/sluk-kontakten for magneten (20) ned for at slukke magneten.

##

Genstartsbeskyttelsen forhindrer en ukontrolleret start af el-værktøjet efter afbrydelse af strømtilførslen.

- For ny ibrugtagning skal du trykke tænd/sluk-kontakten for motoren (9) i position "I".

Bemærk: Når strømforsyningen er genoprettet, skal du trykke på tasten RESET på fejlstrømsbeskyttelseskontakten (15). Magneten tændes automatisk, så snart visningen (16) på fejlstrømsbeskyttelseskontakten (15) lyser rødt.

##

El-værktøjet er udstyret med en overbelastningsbeskyttelse. Ved korrekt brug kan el-værktøjet ikke blive overbelastet. Ved for kraftig belastning slår elektronikken el-værktøjet fra. Magneten forbliver aktiv.

- For derefter at tage el-værktøjet i brug igen skal du trykke tænd/sluk-kontakten for motoren (9) i position "I".

Udfør følgende trin, før du arbejder videre med el-værktøjet:

- Afhjælp eventuelle blokeringer. Hvis indsatsværktøjet klemmer, må funktionen venstreløb ikke benyttes.
- Lad el-værktøjet køre ca. 1 minut i tomgang, hvorefter det igen er klar til brug.

### Visning af overbelastning

Overbelastningsindikatoren (6) angiver en overbelastning ved tændt el-værktøj.

Visning af overbelastning (6) | Overbelastning
--- | ---
Konstant lys grøn | ingen overbelastning
Konstant lys gul | stor arbejdsbelastning Reducer fremføringshastigheden
Blinkende lys rød | meget stor arbejdsbelastning Reducer fremføringshastigheden, eller sluk motoren. Ellers aktiveres overbelastningsbeskyttelsen