# Заміна робочого інструмента (див. мал. A)

- Поверніть приводний вузол за допомогою кривошипної рукоятки (4) до кінця вгору.
- Слідкуйте за тим, щоб на робочих інструментах не було мастила.

##

- Установіть виштовхувальний штифт (26) у свердлильну коронку (27) (свердлильні коронки TCT і HSS потребують виштовхувальні штифти різних діаметрів).
- Устроміть свердлильну коронку виштовхувальним штифтом у Адаптер свердлильної коронки (22) і міцно затягніть гвинти ключем-шестигранником (6 мм) (25).
  В основному використовуйте свердлильну коронку з хвостовиком Weldon.
- Устроміть адаптер свердлильної коронки в патрон (12).
- Під'єднайте шланг для охолоджувальної рідини (37) до сполучного штуцера на адаптері свердлильної коронки.

##

Робочі інструменти з конусом Морзе MK2:

- Встроміть робочий інструмент безпосередньо в патрон (12).

Робочі інструменти з конусом Морзе MK1:

- Встроміть робочий інструмент в перехідну втулку (MK2/MK1) (30).
- Встроміть перехідну втулку зі встромленим робочим інструментом в патрон (12).

Робочі інструменти з циліндричним хвостовиком:

- Накрутіть кулачковий свердлильний патрон (32) на конусний стрижень (33) і встроміть робочий інструмент.
- Встроміть конусний стрижень з накрученим кулачковим свердлильним патроном в патрон (12).

- Переконайтеся, що робочий інструмент надійно увійшов у зачеплення.

- Не застосовуйте грубу силу, коли встромляєте конус Морзе або конусну оправку. Це може призводити до пошкодження затискача робочого інструмента і встромленого робочого інструмента.

##

Використовуйте придатний адаптер мітчика (23), щоб нарізати різьбу.

- Встроміть мітчик (24) в адаптер (23).
- Встроміть адаптер (23) зі встромленим мітчиком (24) в адаптер свердлильної коронки (22) і міцно затягніть його ключем-шестигранником (6 мм) (25).
- Встроміть адаптер свердлильної коронки (22)в патрон (12).

##

- Устроміть клин для вибивання MK2 (34) в отвір (13) так, щоб скошений край дивився вниз.
  Якщо клин для вибивання (34) не встромляється у приводний шпиндель, трохи покрутіть робочій інструмент.
- Притисніть клин для вибивання (34) за допомогою молотка до електроінструмента і вивільніть робочий інструмент з патрона.