# Priprava na delo

##

- Stikalo za preklop smeri vrtenja (8) uporabljajte samo, ko električno orodje miruje.

- Vrtenje v desno: pritisnite stikalo za preklop smeri (8) navzgor v položaj "R".
- Vrtenje v levo: pritisnite stikalo za preklop smeri (8) navzgor v položaj "L".
  Opomba: vrtenja v levo ne smete uporabiti za vrtanje.

##

Pred vsako uporabo električnega orodja preverite delovanje zaščitnega tokovnega stikala!

- Prepričajte se, da je stikalo za vklop in izklop magneta (20) v položaju "0".
- Vstavite omrežni vtič in pritisnite tipko RESET na zaščitnem tokovnem stikalu (15), dokler ne bo prikaz (16) svetil rdeče.
- Pritisnite tipko TEST na zaščitnem tokovnem stikalu (15), dokler ne bo prikaz (16) ugasnil. Če prikaz (16) ne ugasne, je zaščitno tokovno stikalo v okvari in ga je treba zamenjati. Ne uporabljajte električnega orodja!
- Ko prikaz (16) ugasne, znova pritisnite tipko RESET.
- Če prikaz (16) sveti rdeče, pozicionirajte orodje glejte Pravilno pozicioniranje električnega orodja.

- POZOR! Po vsakem odklopu električnega orodja z električnega omrežja je treba znova izvesti ta preizkus, preden lahko električno orodje znova uporabite.

Opomba: zaščitno tokovno stikalo varuje pred električnim udarom od 10 mA.

##

Laserski križ vam prikazuje pravilno mesto za vrtanje.

- Izklopite lasersko enoto s tipko za vklop/izklop (7).
- Pozicionirajte električno orodje na obdelovancu in ga usmerite tako, da se bo laserski križ prekrival z oznako na obdelovancu.
- Pritisnite magnet stikala za vklop/izklop (20) navzgor in preverite, ali se električno orodje drži površine obdelovanca.
- Po potrebi zavarujte električno orodje z varnostnim trakom (44).

##

- Pri vseh delih v poševnem ali navpičnem položaju ali nad glavo morate vrtalno stojalo proti padcu zavarovati s priloženim varnostnim trakom.

- Pred uporabo preverite, ali varnostni trak brezhibno deluje. Nikoli ne uporabite poškodovanega varnostnega traku; če je trak poškodovan, ga zamenjajte.

- Varnostni trak (44) pritrdite na električno orodje tako, da bo med njima čim manj prostora.
- Varnostni trak povlecite skozi vpetje (11) in ga namestite okrog obdelovanca.
- Varnostni trak zategnite s pomočjo raglje (42).
- Za sprostitev varnostnega traku pritisnite zaporno kljuko (43) na raglji in izvlecite varnostni trak.
- Varnostni trak namestite tako, da se bo električno orodje pri drsanju premikalo od notranje strani.

##

S skalo (45) na pestu ročice (5) lahko določite želeno globino vrtanja.
Globino vrtanja lahko nastavite s pomočjo črtic na skali. Razmik med majhnimi črticami je 1 mm, med večjimi 10 mm.