# Napomene za rad

##

- Magnetna sila držanja električnog alata u najvećoj meri zavisi od debljine radnog komada. Najjača magnetna sila držanja se postiže kod mekog čelika debljine od najmanje 20 mm.

Napomena: Kod bušenja čelika manje debljine ispod magnetne osnovne ploče se mora postaviti dodatna čelična ploča (minimalne dimenzije 100 x 200 x 20 mm). Čeličnu ploču osigurajte od pada.

##

- Kod radova iznad glave odn. na površinama koje nisu horizontalne, osigurajte električni alat pomoću sigurnosne trake. Pri nestanku struje ili suviše jakom opterećenju ne ostaje očuvana sila magnetnog držača. Električni alat može da padne i izazove nezgodu.

- Ukoliko se namenski alat zaglavio, više ne vršite silu potiska i isključite alat. Proverite razlog zaglavljivanja i uklonite uzrok zaglavljenog namenskog alata. Nemojte koristiti funkciju Levi smer.

- Pre početka rada uvek proverite sve delove sistema rashladnog sredstva. Nikada ne koristite oštećene delove.

- Rashladno sredstvo držite dalje od delova alata i osoba, koji se nalaze u radnom području.

Površina radnog komada mora biti čista i bez masti. Izravnajte grube nepravilnosti, npr. kapljice znoja, i uklonite labavu koroziju, prljavštinu i masnoću. Sila držanja magneta važi samo za odgovarajuće površine.

Motor električnog alata se može pokrenuti samo kada je magnet uključen. Pre bušenja proverite magnetnu silu.

Prikaz magnetne sile (21) | Magnetna sila
--- | ---
Trajno svetlo zeleno | Magnetna sila dovoljna
Trepćuće svetlo crveno | Nedovoljna magnetna sila, električni alat se ne sme koristiti. Uzroci: suviše mala magnetna sila, neravna površina, slojevi laka, ogorine ili cinka, nepovoljan materijal (na primer tvrdi čelik)

- Za hlađenje i podmazivanje koristite emulziju za bušenje ili ulje za sečenje, kako biste izbegli pregrevanje ili zaglavljivanje bušilice.
  Isporučeni sistem rashladne tečnosti sme da se koristi isključivo kod bušenja sa krunom za bušenje.
- Za bušenje obeležite radni komad šiljkom.
- Helikoidna burgija: Kod bušenja sa prečnikom > 10 mm prethodno bušite sa malim prečnikom bušenja. Na taj način možete smanjiti pritisak i električni alat je manje opterećen.
- Za bušenje koristite samo besprekorne, naoštrene krune za bušenje (markirani pribor).
- Izaberite broj obrtaja koji odgovara specifikacijama namenskog alata.
  Napomena: Za rezanje navoja morate koristiti najmanji broj obrtaja.

##

- Uključite laser (prekidač za uključivanje/isključivanje lasera (7)).
- Nivelišite električni alat pomoću laserskog krstića na radnom komadu.
- Uključite magnet, kako biste fiksirali električni alat na radnom komadu (prekidač za uključivanje/isključivanje magneta (20)).
- Prilikom bušenja u vertikalnim ili iskošenim površinama ili iznad glave, osigurajte električni alat pomoću sigurnosne trake (44).
- Podesite odgovarajući broj obrtaja (točkić za podešavanje broja obrtaja (2)).
- Uključite električni alat (prekidač za uključivanje/isključivanje motora (9)).
- Za bušenje okrenite ručicu za manuelno pokretanje (4) sa ujednačenim potiskom, sve dok ne postignete željenu dubinu bušenja.
- Kada postignete željenu dubinu bušenja, vratite ručicu za manuelno okretanje tako da pogonska jedinica opet bude u početnom položaju.
- Isključite električni alat, ukoliko je potrebno otpustite sigurnosnu traku i isključite laser i magnet.

##

- Koristite samo besprekorne krune za bušenje i proverite ih pre svake upotrebe. Nemojte koristiti oštećene krune za bušenje.
- Kada se kruna za bušenje zaglavi, odmah isključite električni alat.
- Zaštitite krunu za bušenje. Vrh krune za bušenje je čvrst, ali i lomljiv.

Sledeće mere pomažu da se trošenje i lomljenje kruna za bušenje redukuje ili uspori:

- Uverite se da za bušenje u čeliku ima dovoljno rashladnog sredstva; za sečenje metala koristite rashladno sredstvo.
- Uverite se da je radni komad ravan i čist, kako biste obezbedili potrebnu magnetnu silu.
- Pre bušenja se uverite da su svi delovi propisno pričvršćeni.
- Na početku i na kraju bušenja potrebno je smanjenje pritiska za 1/3.
- Ukoliko kod bušenja u materijalima kao što je liveno gvožđe, livenom bakru itd. dođe do pojave velike količine metalnih opiljaka, kao podrška za uklanjanje metalnih opiljaka se može koristiti komprimovani vazduh umesto rashladnog sredstva.

##

Električni alat se zaustavlja, ako se tokom bušenja aktivira preklopni prekidač za smer obrtanja (8).
Kada se preklopni prekidač za smer obrtanja nalazi u srednjem položaju, namenski alat se može okrenuti u smeru kretanja kazaljke na satu, kontinuiranim pritiskanjem prekidača za uključivanje/isključivanje motora (9).
Na taj način se proces sečenja navoja bože blago završiti.