# Lastuamisnestejärjestelmän asennus ja täyttö (katso kuva B)

- Lastuamisnestejärjestelmää saa käyttää vain porakruunulla tehtävissä poraustöissä.

- Lastuamisnestejärjestelmää ei saa käyttää, kun poraat pystysuoria, kaltevia tai pään yläpuolella olevia pintoja.

Lastuamisnestesäiliön (35) tilavuutta voi muuttaa 500 ml:n ja 750 ml:n välillä vetämällä tai painamalla säiliötä.

- Asenna lastuamisnestesäiliö (35) pidikkeeseen (36).
- Työnnä pidike ja lastuamisnestesäiliö yläkautta kiskoon (17).
- Liitä lastuamisnesteventtiilin liitäntäputki (38) lastuamisnesteletkuun (37).

Lastuamisnestesäiliö (35) pitää täyttää lastuamisnesteellä ennen poraustyötä.

- Sulje lastuamisnesteventtiili (39).
- Irrota lastuamisnestesäiliön kierrekansi (40) ja täytä lastuamisnestesäiliö (35) lastuamisnesteellä.
- Kiinnitä kierrekansi takaisin lastuamisnestesäiliöön (40).
- Vedä lastuamisnestesäiliön push-pull-korkkia (41) ylöspäin.
- Avaa lastuamisnesteventtiili (39) täysin ennen sähkötyökalun käynnistystä.