# Inställning av varvtal

- Ställ in korrekt varvtal innan arbetet påbörjas. Varvtalet måste anpassas till borrdiametern och materialet. Om varvtalet är felinställt finns det risk för att insatsverktyget skadas eller fastnar i arbetsstycket.

## Välja växel mekaniskt

- Använd rotationsriktningsomkopplaren (19) endast när elverktyget står stilla.

Med växellägesväljaren (19) kan 2 varvtalsområden förväljas.

Växel I:
Lågt varvtalsområde för arbeten med stor borrdiameter.

Växel II:
Högt varvtalsområde, för arbete med liten borrdiameter.

- Tryck ned upplåsningsknappen (18) och vrid växellägesväljaren (19) till önskat läge.
- Om växellägesväljaren inte går att vrida, vrid insatsverktyget lite lätt och byt sedan till önskat läge.

## Varvtalsreglering

Med varvtalsreglaget (2) kan du välja det varvtal som behövs även under användning.

Varvtalet som krävs beror på vilket insatsverktyg som används och det material som ska bearbetas. Detta förhindrar att insatsverktyget överhettas under borrning och garanterar hög borrkvalitet.

Förval varvtal | Insatsverktyg
--- | ---
Växel I: 50−250 v/min | Borrkrona (Ø 35−50 mm), gängtapp
Växel II: 100−510 v/min | Spiralborr, borrkrona (Ø < 35 mm)