# Veiligheidsaanwijzingen voor magneetboormachines

- Houd het elektrische gereedschap vast aan de geïsoleerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden verricht waarbij het accessoire in aanraking kan komen met verborgen bedrading of zijn eigen netsnoer. Als het accessoire in aanraking komt met een spanningvoerende draad, dan kunnen de metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning komen te staan en zou de gebruiker een elektrische schok kunnen krijgen.

- Bij het vastzetten van het elektrische gereedschap op het werkstuk met de veiligheidsriem, moet u ervoor zorgen dat de veiligheidsriem tijdens gebruik de machine in bedwang kan houden. Als het werkstuk zwak of poreus is, kan het beschadigd raken waardoor het elektrische gereedschap kan loslaten van het werkstuk.

- Bij het boren door muren of plafonds, moet u zorgen voor de bescherming van personen en het werkgebied aan de andere kant. Het bit kan door de opening uitsteken of de boorkern kan er aan de andere kant uitvallen.

- Het koelmiddelreservoir mag niet worden gebruikt bij het boren in verticale of schuin aflopende oppervlakken of bij het bovenhands boren. Gebruik een schuimvormig koelmiddel. Let op dat er geen water in het gereedschap binnendringt. Als water het elektrische gereedschap binnendringt, bestaat er een verhoogd risico op een elektrische schok.

- Het elektrische gereedschap moet worden vastgezet. Een elektrisch gereedschap dat niet correct is vastgezet, kan bewegen of kantelen en zo persoonlijk letsel veroorzaken.

- Draag geen handschoenen. Handschoenen kunnen verstrikt raken in de bewegende delen of boorspanen en zo leiden tot persoonlijk letsel.

- Houd uw handen uit het boorgebied, terwijl de machine draait. Contact met draaiende delen of boorspanen kan resulteren in persoonlijk letsel.

- Zorg ervoor dat het accessoire draait, voordat u dit in het werkstuk binnenbrengt. Anders kan het accessoire bekneld raken in het werkstuk, waardoor het werkstuk onverwacht kan bewegen en persoonlijk letsel veroorzaakt.

- Wanneer het accessoire bekneld is geraakt, mag u geen aandrukkracht meer uitoefenen en moet u de machine uitschakelen. Onderzoek waarom de boor klem is komen te zitten, en tref maatregelen om het probleem te verhelpen. Door beknelling kan het werkstuk onverwacht bewegen en persoonlijk letsel veroorzaken.

- Vermijd het maken van lange boorspanen door de aandrukkracht regelmatig te onderbreken. Scherpe metalen boorspanen kunnen obstakels vormen en zo persoonlijk letsel veroorzaken.

- Verwijder nooit boorspanen uit het boorgebied, terwijl de machine draait. Om boorspanen te verwijderen, moet u het accessoire uit het werkstuk halen, de machine uitschakelen en wachten tot het accessoire tot stilstand is gekomen. Gebruik gereedschappen zoals een borstel of haak om boorspanen te verwijderen. Contact met draaiende delen of boorspanen kan resulteren in persoonlijk letsel.

- De nominale snelheid van de accessoires moet ten minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het elektrische gereedschap staat vermeld. Accessoires die sneller draaien dan hun nominale snelheid, kunnen breken en uit elkaar springen.

- Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektriciteits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische schok veroorzaken.

- Gebruik het elektrische gereedschap nooit zonder de meegeleverde aardlekschakelaar (PRCD).

- Controleer de correcte werking van de aardlekschakelaar (PRCD) telkens voordat u begint te werken. Laat beschadigde aardlekschakelaars (PRCD) bij een Bosch-klantendienst repareren of vervangen.

- Let erop dat niemand in de werkzone en ook het elektrische gereedschap zelf niet in aanraking komen met het uitstromende water.

- Draag stroef schoeisel. Daardoor voorkomt u letsel dat anders kan ontstaan door uitglijden op een glad oppervlak.

- Verlaat het gereedschap nooit, voordat het volledig tot stilstand is gekomen. Uitlopende inzetgereedschappen kunnen verwondingen veroorzaken.

- Houd de aansluitkabel van de boormachine uit de buurt van de plaats waar u werkt. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

- Voorkom overbelasting van het elektrische gereedschap en gebruik het niet als ladder of steiger. Overbelasting of staan op het elektrische gereedschap kan ertoe leiden dat het zwaartepunt van het elektrische gereedschap naar boven wordt verplaatst en het omvalt.

- Het elektrische gereedschap mag uitsluitend gebruikt worden op elektriciteitsnetten met randaarde en waarvan de dimensionering voldoende is.

- Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu uit het elektrische gereedschap, voordat u het gereedschap instelt of accessoires wisselt. Onbedoeld starten van elektrische gereedschappen is de oorzaak van sommige ongevallen.

- Werk bij bovenhands gebruik van het elektrische gereedschap altijd met twee personen.

- Beveilig het elektrische gereedschap bij het boren in verticale of hellende vlakken en bij bovenhands werken met een veiligheidsband. De magnetische bevestigingskracht blijft niet in stand als de stroom uitvalt of bij te sterke belasting. Het elektrische gereedschap kan omlaag vallen en ongelukken veroorzaken.

- Gevaar voor vallen door plotselinge pendelbeweging van het elektrische gereedschap. Bij werkzaamheden op een steiger kan het elektrische gereedschap bij het starten of bij een stroomuitval een plotselinge pendelbeweging maken. Beveilig het elektrische gereedschap met de meegeleverde veiligheidsband. Voorkom vallen door een veiligheidsriem om te doen.

- Het oppervlak moet glad en schoon zijn. Maak grove oneffenheden glad, bijv. lasspatten, en verwijder roest, vuil en vet. De magnetische bevestigingskracht werkt alleen op daarvoor geschikte oppervlakken.

| Houd de magneet uit de buurt van implantaten en andere medische apparaten, zoals pacemakers en insulinepompen. Door de magneet wordt een veld opgewekt dat de werking van implantaten en medische apparaten kan verstoren.

- Houd het elektrische gereedschap uit de buurt van magnetische gegevensdragers en magnetisch gevoelige apparaten. Door de werking van de magneet kan er onherstelbaar gegevensverlies optreden.

- Bevestig het elektrische gereedschap op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond. Wanneer het elektrische gereedschap kan wegglijden of wankel staat, kan het inzetgereedschap niet gelijkmatig en veilig worden geleid.

- Houd het werkoppervlak inclusief het werkstuk schoon. Boorspanen en voorwerpen met scherpe randen kunnen tot letsel leiden. Materiaalmengsels zijn erg gevaarlijk. Stof van lichte metalen kan ontvlammen of exploderen.

- Pak het inzetgereedschap na de werkzaamheden niet vast, voordat het afgekoeld is. Het inzetgereedschap wordt tijdens de werkzaamheden zeer heet.

- Raak de boorkern niet aan die na beëindiging van de bewerking door de geleidingspen wordt uitgeworpen. De boorkern kan zeer heet zijn.

- Controleer het snoer regelmatig en laat een beschadigd snoer uitsluitend door een erkende servicewerkplaats voor Bosch elektrische gereedschappen repareren. Vervang een beschadigde verlengkabel. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap behouden blijft.

- Bewaar het elektrische gereedschap op een veilige plaats, als u het niet gebruikt. De opslagplek moet droog en afsluitbaar zijn. Daarmee voorkomt u dat het elektrische gereedschap tijdens de opslag beschadigd of door onervaren personen bediend wordt.

- Gebruik het elektrische gereedschap niet met een beschadigd snoer. Raak het beschadigde snoer niet aan en trek de stekker uit het stopcontact, wanneer het snoer tijdens het werken beschadigd wordt. Beschadigde snoeren vergroten het risico van een elektrische schok.

- Sluit het elektrische gereedschap op een correct geaard elektriciteitsnet aan. Stopcontact en verlengkabel moeten een goed functionerende randaardedraad hebben.

- De hechting van de magneet is afhankelijk van de dikte van het werkstuk. De beste houvast wordt bereikt op koolstofarm staal met een dikte van minimaal 20 mm. Bij het boren in minder dik staal moet een extra stalen plaat (minimale afmetingen 100 x 200 x 20 mm) onder de magnetische voetplaat worden gelegd. Beveilig de stalen plaat tegen omlaag vallen.

- Metaalspanen en andere vervuilingen belemmeren de magnetische hechting aanzienlijk. Zorg er altijd voor dat de magnetische voetplaat schoon is.

- Vermijd dat de magneet loslaat. Zorg ervoor dat de magnetische voetplaat correct aan het werkstuk hecht, voordat u met het boren begint.

- Schakel de magnetische bevestigingskracht niet uit of gebruik de functie achteruit boren, voordat de machine tot stilstand komt.

- Andere elektrische apparaten die op hetzelfde stopcontact worden gebruikt, veroorzaken een ongelijkmatige spanning die ertoe kan leiden dat de magneet loslaat. Gebruik het elektrische gereedschap uitsluitend als enige in een stopcontact.

- Vermijd het gebruik van doosboren zonder koelvloeistof. Controleer vóór het gebruik altijd het peil van de koelvloeistof.

- Bescherm de motor. Laat nooit koelvloeistof, water of andere vervuilingen in de motor komen.

- Metaalspanen zijn vaak erg scherp en heet. Raak ze nooit met blote handen aan. Maak schoon met een magnetische spanencollector en een spanenhaak of een ander geschikt gereedschap.

- Probeer nooit de machine met een verkeerde of te lage spanning te gebruiken. Controleer het typeplaatje om er zeker van te zijn dat de juiste spanning en frequentie worden gebruikt.

- Het elektrisch gereedschap is voorzien van een laser-waarschuwingsplaatje (zie tabel "Symbolen en hun betekenis").

- Maak waarschuwingsstickers op elektrisch gereedschap nooit onleesbaar.

| Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk niet zelf in de directe of gereflecteerde laserstraal. Daardoor kunt u personen verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog beschadigen.

- Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen bewust gesloten worden en moet het hoofd onmiddellijk uit de straal bewogen worden.

- Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.

- Laat kinderen het elektrische gereedschap niet zonder toezicht gebruiken. Zij zouden per ongeluk andere personen of zichzelf kunnen verblinden

- Is de tekst van het laser-waarschuwingsplaatje niet in uw taal, plak dan vóór het eerste gebruik de meegeleverde sticker in uw eigen taal hieroverheen.